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Раздел I.  Информационная карта запроса котировок в электронной форме

	№п/п
	Требования к закупке

	1
	Способ закупки:

	
	Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства и «самозанятые».

	2
	Наименование Заказчика, контактная информация

	
	Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Пермском крае» (ФБУ «Пермский ЦСМ»)
Место нахождения/почтовый адрес: 614068, г. Пермь, ул. Борчанинова, д. 85.

E-mail: pcsm@permcsm.ru
Ответственный работник за подготовку документации: 
Волосюк Ольга Анатольевна, телефон: (342) 215-41-22. 
Ответственное лицо за составление условий технического задания/исполнение договора: 

Григоренко Екатерина Петровна, телефон: 8 951 942 44 54.

Время работы в рабочие дни: пн.-чт. с 9-00 до 17-00; пт. с 9-00 до 15-00

	3
	Предмет договора, количество товара, объем работы, услуг

	
	Поставка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты.
Количество товара:  в соответствии с РАЗДЕЛОМ II «Техническое задание» настоящего извещения.

	4
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора

	
	1 169 581 (Один миллион сто шестьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят один) рубль 84 копейки.

Начальная (максимальная) цена договора, определяется и обосновывается Заказчиком посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены единицы товара (работ, услуг) – согласно Приложению №1 к извещению.

	5
	Порядок формирования цены договора

	
	Включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, расходы на упаковку, доставку, разгрузку на склад Заказчика, гарантийные обязательства.

	6
	Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги

	
	Место поставки товара:  г. Пермь, ул. Борчанинова, д.85.
Срок поставки товара: в течение 20 (двадцати) дней после заключения договора.

	7
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги

	
	Источник финансирования заказа: средства от приносящей доход деятельности.

Форма оплаты: безналичная.

Используемая валюта: Российский рубль.

Срок и порядок оплаты: Оплата поставленного товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика безналичным расчетом в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания товарной накладной или УПД или иного первичного учетного документа, соответствующего действующему законодательству. 
Цена остается  неизменной в течение действия договора.

Авансовый платеж не предусмотрен.
В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

	8
	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг

	
	Гарантийный срок: на срок, установленный производителем товара.

	9
	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика

	
	Указаны в Технической части  РАЗДЕЛА II настоящего извещения.

	10
	Требования к участникам запроса котировок и перечень документов, представляемых для подтверждения соответствия участника установленным требованиям:
1) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

2) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

4) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) соответствие участника конкурентной закупки указанным в Извещению о  закупке о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки. Подтверждается копиями  соответствующих документов либо, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», то участник вправе не предоставлять Заказчику в составе своей заявки подтверждающие документы, а вместо этого сообщает Заказчику адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);

7) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;



	
	8) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

9) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; Соответствие подтверждается декларацией Участника.
10) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Соответствие подтверждается декларацией Участника.

11) принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства (наличие информации об участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства);
12) участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом "а" пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц;
13) участниками закупки не могут быть юридические или физические лица, которые признаны иностранными агентами согласно Федеральному закону от 14.07.2022 №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

	11
	Порядок подачи заявок на участие в закупке. Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям: 
Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме оформляется по форме, установленной РАЗДЕЛОМ IV настоящего извещения, и должна содержать информацию и документы:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ (Устав), если участником закупки является юридическое лицо;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником закупки является индивидуальный предприниматель;

3) идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);
4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;
5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем, если участником закупки является индивидуальный предприниматель;

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее - руководитель), если участником закупки является юридическое лицо;

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 6 пункта 10 Информационной карты;

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника закупки заключение по результатам закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке) является крупной сделкой;

8) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в закупке, соответствие участника закупки требованиям, установленным в пункте 10 Информационной карты  (представляется в составе заявки участником закупки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки). 
9) информация и документы, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в соответствии со статьей 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011г., в соответствии с п.3 Постановления Правительства Российской Федерации №1875 от 23 декабря 2024г.;

10) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), информация и документы, подтверждающий страну происхождения товара, в соответствии со статьей 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011г. и  в соответствии с п.3 Постановления Правительства Российской Федерации №1875 от 23 декабря 2024г.;

     11) предложение о цене договора (единицы товара, работы, услуги).


	
	     Непредставление указанных документов и/или неправильное их оформление, являются основаниями для отказа в допуске к участию в запросе котировок в электронной форме заявки участника закупки.

Отсутствие сведений об участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, является основанием для отказа в допуске к участию в запросе котировок в электронной форме заявки участника закупки.

	12
	Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик

	
	В соответствии с Формой заявки РАЗДЕЛА IV на основании Технической части РАЗДЕЛА II настоящего извещения.

	13
	Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения о закупке

	
	 Запрос о разъяснении направляется Участником закупки согласно регламенту площадки.
Начало срока подачи запроса на разъяснения положений извещения начинается с момента размещения в единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru Извещения о закупке.  

Дата окончания срока: «01» июля 2026 года, 
при этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

	14
	Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке и порядок подведения итогов конкурентной закупки:
Порядок подачи заявок на участие в закупке: Подача заявок в виде электронного документа осуществляется на электронной торговой площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Начало срока подачи заявок на участие в закупке начинается с момента размещения в единой информационной системе http://www.zakupki.gov.ru Извещения о закупке. 

Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в конкурентной закупке в электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки.

Дата начала подачи заявок: «30» июня 2026 года 
Дата и время окончания  подачи заявок: «07» июля 2026 года 06.00 ч. по времени электронной торговой площадки. 

	
	Порядок подведения итогов: Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в запросе котировок на соответствие требованиям, установленным извещением, и соответствие участников закупки требованиям, установленным в соответствии с действующим законодательством, и принимает решение о допуске участника закупки к участию в запросе котировок или об отказе в допуске.

По результатам рассмотрения заявок, допущенных к участию в запросе котировок, закупочная комиссия выбирает победителя.

В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки заявок участников, Закупочная комиссия присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения предложения о цене договора. Заявке с наименьшим предложением о цене договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

Заказчик составляет итоговый протокол запроса котировок в электронной форме.

Дата подведения итогов: «08» июля 2026 года

	15
	Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	
	Запрос котировок проводится с использованием функционала Универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» в сети «Интернет» по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru

	16
	Условия предоставления национального режима при осуществлении закупки 
Сведения о мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупки товаров, работ, услуг. 1. В соответствии со статьями 3 и 3.1-4 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и  Правительство Российской Федерации постановляет (п.1 ПП РФ №1875 от 23.12.2024г.):
При осуществлении настоящей закупки устанавливается национальный режим.
- Ограничение на товары с кодом ОКПД2:


	
	При осуществлении настоящей закупки устанавливается национальный режим.
Запрет (по кодам ОКПД2 14.12.11.120, 14.12.11.130, 14.12.12.110, 14.12.30.121, 14.12.30.122, 14.12.30.131, 14.12.30.132, 14.12.30.150, 14.12.30.190, 14.13.12,120,14.14.30.110,14.14.30.120, 15.20.32.122, 15.20.32.129), предусмотренные п.1 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее – ПП РФ № 1875), не применяются в соответствии с подпунктом «м» пункта 10 ПП РФ № 1875.
Преимущество (по коду ОКПД2 32.99.11.160), предусмотренный п.1 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее – ПП РФ № 1875), не применяется в соответствии с подпунктом «м» пункта 10 ПП РФ № 1875.

	17
	Сведения о возможности Заказчика изменить условия договора при его заключении и исполнении

	
	Заказчик вправе вносить изменения в договор в порядке предусмотренном статьей 62 Положения о закупке товаров, работ, услуг ФБУ «Пермский ЦСМ».

	18
	Порядок и срок отзыва заявок на участие в закупке, порядок внесения изменений в такие заявки

	
	Согласно Регламенту электронной торговой площадки.

	21
	Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки, а также срок и порядок его возврата Заказчиком

	
	Не требуется

	22
	Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком

	
	Не требуется

	23
	Сведения о возможности проведения переторжки и порядок ее проведения

	
	Не предусмотрено 

	24
	Срок, в течение которого участник закупки, с которым по результатам процедуры закупки должен быть заключен договор, должен подписать проект договора 

	
	Не ранее 10 (десяти) дней и не позднее 20 (двадцати) дней  с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки  от оператора электронной площадки, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника запроса котировок в электронной форме (а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора). 

	25
	Договор заключается в электронной форме.

	26
	Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закупки

	
	Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие. Решение об отмене запроса котировок размещается Заказчиком в единой информационной системе и сайте Заказчика в день принятия этого решения.

	27
	Критерии оценки заявок на участие в запросе котировок: Цена – 100 % (сто процентов).


Раздел II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Техническое задание 

1. Требования к качеству: 


Товар должен быть новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе, не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не должен иметь дефектов, связанных с качеством его изготовления, либо с качеством используемых при его изготовлении материалов, без механических повреждений. Поставляемый товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.


Безопасность, качество, технические характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, размеры, упаковка, отгрузка товара должны соответствовать законодательству Российской Федерации о техническом регулировании, документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иным требованиям, связанным с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика.
2. Требования к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:
	№
п/п
	Наименование
товара
	Характеристики товара
	Размер, рост, кол-во

	1
	Перчатки трикотажные вязаные из хлопчатобумажной пряжи в смеси с полиэфирными нитями, с покрытием из полимерных материалов
	Классические трикотажные кругловязальные перчатки из смесовой пряжи (6 нитей) для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических факторов.
Материал основы: хлопок – 40%, полиэфир – 60%
Вид покрытия: ПВХ покрытие на ладонной части перчатки.
Вид нанесения: точка.
Класс вязки: 7,5.
Цвет: чёрные с ПВХ покрытием синего цвета.
	Размер: 10 - 400 пар


	2
	Перчатки трикотажные без ПВХ
	Трикотажные вязаные хлопкополиэфирные перчатки для защиты рук от истирания.
Класс риска: 1.
Материал основы: хлопок не менее 60%, полиэфир  40%
Свойства: с эластичной манжетой.
Класс вязки: 10.
Цвет: белый.
	Размер: 8 - 400 пар

	3
	Перчатки вязаные полиэфирные для защиты рук
	Нейлоновые перчатки, обладающие высокой стойкостью к механическому воздействию.
Свойства: отличная тактильная чувствительность, не оставляют следов на поверхностях.
Материал основы: полиэфир.
Для легких сборочных работ, манипуляции с мелкими и тонкими предметами, сборка мелких деталей, сборка и чистовая обработка.
	Размер: 8 - 300 пар

	4
	Перчатки вязаные полиакрилонитриные с рельефным покрытием из натурального латекса

	Утепленные бесшовные трикотажные перчатки с подкладкой из махровой акриловой ткани и изолирующим латексным покрытием для защиты рук от пониженных температур.
Материал основы: акрил.
Материал покрытия: латекс.
Защитные свойства:
Стойкость к истиранию - 2 (500 циклов)
Стойкость к порезам - 2 (2,5 показатель)
Сопротивление раздиру - 3 (50 Ньютонов)
Сопротивление проколу - 1 (20 Ньютонов)
Стойкость к порезам (EN ISO 13997) – А (2 Ньютона).
	Размер: 9 - 5 пар

	5
	Перчатки специальные вязаные для защиты рук от пониженных температур и механических воздействий

	Перчатки для защиты от пониженных температур во II и III климатических поясах.
Вязанная основа из полушерстяной пряжи и утеплитель. Спилковые накладки на ладонной части для придания изделию прочности и износостойкости.
Материал: шерсть – 50%, акрил – 50%
Материал накладок: спилок.
Цвет: бежевый меланж, серый меланж.
	Размер: M (9) - 10 пар (бежевый меланж)
Размер: L (10) - 5 пар (серый меланж)

	6
	Средства индивидуальной защиты ног, обувь специальная Ботинки
	Зимние ботинки мужские с высокими берцами  из натуральной кожи с защитным подноском для защиты ноги от холода (мороз до -30 °С) и вредных производственных факторов: пыли, нефти и нефтяных масел. Подошва не скользит на мокрых и зажиренных поверхностях, позволяющая безопасно передвигаться в агрессивных средах.
Материал верха: натуральная кожа.
Утеплитель: натуральный мех (овчина).
Климатический пояс: II, III, "особый".
Материал подошвы: ПУ/ТПУ.
Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС.
Тип подошвы: двухслойная.
Метод крепления: литьевой.
Глубина протектора: 5 мм.
Подносок: композитный (200 Дж) с низкой подверженностью к температурному воздействию.
Стелька: вкладная анатомическая.
Высота берца  195 мм.
Коэффициент трения скольжения по обледенелым поверхностям не менее 0,23.
Сопротивление истиранию: не менее 6,5 Дж/мм3.
Верх – натуральная кожа  толщина не менее 1,8 мм.
Прочность материала подошвы не менее 3,8 Н/мм2
Прочность на разрыв ходовой части подошвы не менее 215 Н/см.
Сопротивление сквозному проколу не менее 1250Н.
Твердость подошвы не более 65 единиц по Шору.
Прочность крепления верха с подошвой: не менее 4,4 Н/мм.
Цвет: чёрный.
	Размер: 41 - 1 пара

Размер: 42 - 3 пары

Размер: 43 - 1 пара

Размер: 44 - 1 пара

Размер: 46 - 1 пара

	7
	Средства индивидуальной защиты ног, обувь специальная  Ботинки
	Обувь специальная демисезонная женская для защиты от истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж, химических факторов (нефти и нефтепродуктов), скольжения, общих производственных загрязнений, водонепроницаемая, без утеплителя.
Материал верха: натуральная кожа толщиной не менее 1,8-2 мм.
Подкладка: текстильный материал, спилок в пяточной зоне.
Материал подошвы: ПУ/ТПУ.
Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС.
Тип подошвы: двухслойная.
Метод крепления: литьевой.
Глубина протектора: не менее 4 мм.
Подносок: композитный (200 Дж) с низкой подверженностью к температурному воздействию.
Стелька: вкладная анатомическая.
Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Нс, Нм, Сж, См, подошва МБС, КЩС.
Сопротивление истиранию: не менее 6,5 Дж/мм3
Коэффициент трения скольжения по обледенелым поверхностям не менее 0,23.
Сопротивление истиранию: не менее 6,5 Дж/мм3
Термостойкость подошвы: Материал подошвы должен обладать термостойкостью не менее 160 С в течение 30 мин.
Прочность материала подошвы не менее 3,8 Н/мм2
Прочность на разрыв ходовой части подошвы не менее 215 Н/см.
Сопротивление сквозному проколу не менее 1250Н.
Твердость подошвы не более 65 единиц по Шору.
Прочность крепления верха с подошвой: не менее 4,4 Н/мм
Цвет: чёрный.
	Размер: 37 - 1 пара



	8
	Средства индивидуальной защиты ног, обувь специальная Ботинки

	Зимние ботинки с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ/ТПУ), литьевого метода крепления для защиты от: истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж , химических факторов (нефти и нефтепродуктов), скольжения, пониженных температур, общих производственных загрязнений.
Верх обуви из натуральной кожи толщиной не менее 1,8-2 мм .
Утеплитель из шерстяного меха  с повышенной износостойкостью.
Коэффициент трения скольжения по обледенелым поверхностям не менее 0,23.
Сопротивление истиранию: не менее 6,5 Дж/мм3
Прочность материала подошвы не менее 3,8 Н/мм2
Прочность на разрыв ходовой части подошвы не менее 215 Н/см.
Сопротивление сквозному проколу не менее 1250Н.
Твердость подошвы не более 65 единиц по Шору.
Прочность крепления верха с подошвой: не менее 4,4 Н/мм.
Цвет: чёрный.
	Размер: 37 - 1 пара

Размер: 38 - 1 пара



	9
	Средства индивидуальной защиты ног, обувь специальная Ботинки
	Зимние износостойкие ботинки для защиты от холода до – 40 °C.
Материал верха: натуральная гладкая кожа (1,8-2 мм).
Утеплитель: натуральный мех.
Материал подошвы: ПУ/ТПУ/ТПУ.
Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС.
Тип подошвы: трехслойная.
Метод крепления: литьевой.
Глубина протектора: 5 мм.
Подносок: композитный (200 Дж).
Стелька: вкладная анатомическая.
Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Нм, Нс, Сж, См, Сл, Тн40.
Коэффициент трения скольжения по обледенелым поверхностям не менее 0,23.
Сопротивление истиранию: не менее 6,5 Дж/мм3
Прочность материала подошвы не менее 3,8 Н/мм2
Прочность на разрыв ходовой части подошвы не менее 215 Н/см.
Сопротивление сквозному проколу не менее 1250Н.
Твердость подошвы не более 65 единиц по Шору.
Прочность крепления верха с подошвой: не менее 4,4 Н/мм.
Цвет: чёрный.
	Размер: 41 - 1 пара

Размер: 43 - 1 пары

Размер: 44 - 1 пара



	10
	Средства индивидуальной защиты ног, обувь специальная  Ботинки
	Обувь специальная для комфортной и безопасной работы в межсезонье с верхом из натуральной кожи на трехслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ/ТПУ) литьевого метода крепления для защиты от: истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж, химических факторов (нефти и нефтепродуктов), скольжения, общих производственных загрязнений, воздействия общей вибрации на тело работника.
Материал верха: натуральная гладкая кожа толщиной не менее 1,8-2 мм.
Подкладка: микросетчатая сетка.
Глубина протектора: 5 мм.
Стелька: вкладная анатомическая.
Цвет: чёрный.
Коэффициент трения скольжения по обледенелым поверхностям не менее 0,23.
Сопротивление истиранию: не менее 6,5 Дж/мм3
Прочность материала подошвы не менее 3,8 Н/мм2
Прочность на разрыв ходовой части подошвы не менее 215 Н/см.
Сопротивление сквозному проколу не менее 1250Н.
Твердость подошвы не более 65 единиц по Шору.
Прочность крепления верха с подошвой: не менее 4,4 Н/мм.
Цвет: чёрный.
	Размер: 40 - 1 пара
Размер: 42 - 1 пара
Размер: 43 - 3 пары
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	Средства индивидуальной защиты ног, обувь специальная Ботинки
	Зимние ботинки мужские  из натуральной кожи с защитными свойствами:
То - от открытого пламени
Тп300 - от контакта с нагретыми поверхностями до 300º С
З - от общих производственных загрязнений
Ми - от истирания
Мв - от вибрации
Мун200 - от ударов в носочной части энергией 200 Дж
Сж - от скольжения по зажиренным поверхностям
См - от скольжения по мокрым, загрязнённым и другим поверхностям
Сл - от скольжения по обледенелым поверхностям
Нс - от сырой нефти
Нм - от нефтяных масел и продукции тяжёлых фракций
Тн40 - от температур до минус 40 °С
Верх обуви: натуральная термостойкая кожа (юфть).
Утеплитель: натуральный мех (овчина).
Подносок: композит (200 Дж).
Тип подошвы: двухслойная.
Подошва: полиуретан/ нитрильная резина (от -45 °C до +300 °C (60 с)).
Метод крепления: литьевой.
Условная прочность: не менее 5 Н/мм2.
Твердость по Шору А : не более 68.
Прочность крепления подошвы: не менее 205Н/см
Прочность швов: не менее 170 Н/см
Прочность подошвы на разрыв: 205Н/см
Сопротивление истиранию при скольжении (подошва): не менее105 м3/Тдж.
Цвет: чёрный.
	Размер: 43 - 1 пара
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	Средства индивидуальной защиты ног, обувь специальная Ботинки
	Ботинки для защиты от термических рисков электрической дуги с защитными свойствами:
То - от открытого пламени
Тп300 - от контакта с нагретыми поверхностями до 300º С
З - от общих производственных загрязнений
Ми - от истирания
Мв - от вибрации
Мун200 - от ударов в носочной части энергией 200 Дж
Сж - от скольжения по зажиренным поверхностям
См - от скольжения по мокрым, загрязнённым и другим поверхностям
Сл - от скольжения по обледенелым поверхностям
Нс - от сырой нефти
Нм - от нефтяных масел и продукции тяжёлых фракций
Материал верха: натуральная термостойкая кожа (юфть).
Подкладка: текстильный материал, кожа.
Подносок: композит (200 Дж).
Тип подошвы: двухслойная.
Подошва: полиуретан/нитрильная резина (от -45 °С до +300 °С (60 с)).
Метод крепления: литьевой.
Все материалы — термостойкие.
Отсутствие металлических деталей.
Глухой клапан для предотвращения попадания пыли внутрь.
Глубокий самоочищающийся протектор подошвы против скольжения.

Усилие сопротивления проколу: не менее 1500.
Цвет: чёрный.
	Размер: 40 - 1 пара

Размер: 41 - 1 пара
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	Средства индивидуальной защиты ног, обувь специальная Полуботинки
	Обувь специальная для защиты от: истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж, проколов 1200 Н, химических факторов (нефти и нефтепродуктов), скольжения, общих производственных загрязнений.
Материал верха: натуральная гладкая кожа (1,8-2 мм).
Подкладка: микроячеистая сетка.
Наличие перфорационных отверстий для отличной воздухопроницаемости.
Материал подошвы: ПУ/ТПУ/ТПУ.
Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС.
Тип подошвы: трехслойная.
Метод крепления: литьевой.
Глубина протектора: 5 мм.
Подносок: композитный (200 Дж).
Стелька: вкладная анатомическая.
Антипрокольная стелька: кевлар (1200 Н).
Защитные свойства: З, Ми, Мп, Мун200, Нм, Нс, Сж, См, Сл.
Прочность крепления верха с подошвой: не менее 5,3Н/мм.
Прочность верха на разрыв: не менее 210Н.
Твердость подошвы по Шору: не более 65.
Прочность на разрыв ходовой части подошвы: не менее 210Н/см.
Прочность крепления деталей низа с верхом: не менее 120 Н/см.
Сопротивление сквозному проколу: не менее 1400 Н.
Цвет: чёрный.
	Размер: 40 - 1 пара
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	Средства индивидуальной защиты ног, обувь специальная Полуботинки
	Обувь специальная для комфортной и безопасной работы в межсезонье. Защита от общепроизводственных загрязнений, истирания, нефти и нефтепродуктов, контакта с нагретыми поверхностями.
Материал верха: натуральная кожа (1,8-2 мм).
Подкладка: микроячеистая сетка.
Материал подошвы: ПУ/Нитрил/Нитрил
Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС
Тип подошвы: трехслойная.
Метод крепления: литьевой.
Глубина протектора: 5 мм.
Подносок: композитный (200 Дж).
Стелька: вкладная анатомическая.
Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Нс, Нм, Тп160, Тп300, Сж, Сл, См.
Ударная прочность защитного подноска: не менее ( величина внутреннего зазора безопасности: не менее 23 мм.
Цвет: чёрный.
	Размер: 37 - 2 пары

Размер: 39 - 1 пара
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	Средства индивидуальной защиты ног, обувь специальная Полуботинки

	Обувь специальная с верхом из текстильного материала для защиты от: истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж, скольжения, общих производственных загрязнений, статического электричества.
Материал верха: сетчатый материал, особо устойчивый к износу.
Подкладка: текстильный материал с повышенной воздухопроницаемостью.
Материал подошвы: ПУ/ПУ.
Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС.
Тип подошвы: двухслойная.
Метод крепления: литьевой.
Глубина протектора: не менее 3 мм.
Подносок: металлический (200 Дж).
Стелька: вкладная анатомическая.
Прочность материала подошвы на разрыв: не менее 200Н/см
Внутренний зазор безопасности защитного носка (при ударе энергией 200 Дж): не менее 22мм.
Прочность крепления деталей низа с верхом обуви: не менее 100 Н/см.
Прочность на разрыв соединений деталей верха обуви: не менее 150 Н/см.
	Размер: 41 - 1 пара
Размер: 43 - 1 пара
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	Средства индивидуальной защиты ног, обувь специальная Полуботинки
	Обувь специальная для комфортной и безопасной работы в межсезонье. Защита от истирания, ударов в носочной части, химических факторов (нефти и нефтепродуктов), скольжения, общих производственных загрязнений.
Материал верха: натуральная гладкая кожа (1,8-2 мм).
Подкладка: микроячеистая сетка.
Материал подошвы: ПУ/ТПУ/ТПУ.
Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС.
Тип подошвы: трехслойная.
Метод крепления: литьевой.
Глубина протектора: 5 мм.
Подносок: композитный (200 Дж).
Стелька: вкладная анатомическая.
Прочность материала подошвы при растяжении: не менее 3 Н/мм2
Прочность на разрыв ходовой части подошвы: не менее 210 Н/см.
Прочность крепления деталей низа с верхом: не менее 130 Н/см.
Прочность ниточных соединений деталей верха: не менее 170 Н/см.
Цвет: чёрный.
	Размер: 40 - 1 пара
Размер: 43 - 1 пара
Размер: 46 - 1 пара
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	Средства индивидуальной защиты ног, обувь специальная  Сапоги
	Обувь специальная с комбинированным верхом из натуральной кожи и войлока однослойной подошве из резины доппельно-клеевого метода крепления для защиты от: ударов в носочной части энергией 200 Дж, пониженных температур до – 40 °C, общих производственных загрязнений.
Материал верха: натуральная кожа (2,0-2,2мм).
Голенище регулируется по ширине с помощью ремешка.
Подкладка: войлок.
Утеплитель: войлок.
Материал подошвы: резина на основе нитрильных каучуков.
Тип подошвы: однослойная.
Метод крепления: доппельно-клеевой.
Подносок: композитный (200 Дж).
Стелька: вкладная.
Цвет: чёрный.
	Размер: 43 - 1 пара
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	Средства индивидуальной защиты ног, обувь специальная Сапоги
	Обувь специальная с верхом из натуральной кожи   для защиты от: истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж, химических факторов (нефти и нефтепродуктов), скольжения, общих производственных загрязнений.
Материал верха: натуральная кожа толщиной не менее  1,8-2 мм.
Подкладка: текстильный материал в носочной части, голенище без подкладки, в пяточной зоне спилок подкладочный.
Голенище регулируется по ширине ремнём на котором имеется световозвращающий элемент.
Материал подошвы: ПУ/ТПУ.
Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС.
Тип подошвы: двухслойная.
Метод крепления: литьевой.
Глубина протектора: не менее 2,5 мм.
Подносок: композитный (200 Дж).
Стелька: вкладная анатомическая.
Прочность крепления верха с подошвой: не менее 4,3 Н/мм
Твердость подошвы по Шору: не более 67 единиц.
Прочность материала подошвы: не менее 3,5 Н/мм2
Прочность на разрыв ходовой части подошвы: Прочность на разрыв ходовой части подошвы 210 Н/см.
Прочность крепления деталей низа с верхом: 120 Н/см.
Прочность ниточных соединений деталей верха:  160 Н/см.
Цвет: чёрный.
	Размер: 41 - 1 пара
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	Средства индивидуальной защиты ног Тапочки
	Кожаные тапочки на резиновой подошве для работы в закрытых отапливаемых помещениях для защиты от общепроизводственных загрязнений.
Верх обуви: натуральная кожа.
Подкладка: нетканое полотно черного цвета.
Тип подошвы: однослойная.
Материал подошвы: пористая резина.
Подносок: нет.
Метод крепления: клеепрошивной.
Цвет: чёрный.
Защитные свойства - З.
Подошва устойчива к многочисленным изгибам, к протиранию, обладающая противоскользящими свойствами.
Материалы рассчитаны на интенсивную носку.
Высота крайней передней точки подошвы не менее 0,7 см, высота крайней задней части подошвы не менее 1,35 см.
Температурный режим подошвы: от -10°С до +50°С.

Диметилтерефталат: менее 0,005 мг/м3 и не более 0,05 мг/м3
Этиленгликоль:  менее 0,01 мг/м3 и не более 1 мг/м3
	Размер: 38  - 1 пара
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	Одежда специальная утеплённая Жилет
	Жилет утепленный для защиты от механических воздействий (истирания, проколов, порезов) и ОПЗ.
Состав ткани: микрополиэфир — 100%, плотность 155 г/м²
Отделка ткани: паропроницаемое ПУ-покрытие, НМВО, кислотонепроницаемая отделка К20.
Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 100 г/м²,2 слоя
Застежка: на молнии.
Защитные элементы: ветрозащитная планка.
Карманы: верхний прорезной с застежкой на молнии, нижние прорезные с листочкой.
Цвет: серый с красным.
Логотип на спине и груди по макету Заказчика.
	Размер (88-92/158-164) - 1 шт.
Размер (104-108/170-176) - 1 шт.
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	Одежда специальная Костюм 


	Костюм летний мужской.
Комплектация: куртка, полукомбинезон.
Состав ткани: полиэфир не менее- 67%, хлопок не менее - 33%, плотность не менее 245 г/м²
Отделка: МВО, кислотостойкая отделка К50
Застежка: центральная на кнопки (куртка); на молнию (полукомбинезон).

Регулировки: манжеты рукавов с застежкой на кнопку (куртка); пояс с эластичной тесьмой, бретели с застежкой "карабин" и эластичной вставкой (полукомбинезон).
Карманы: нагрудные накладные с клапанами, карманы в шве, накладной на рукаве (куртка); накладные карманы, нагрудный с клапаном, карман для инструментов (полукомбинезон).
Разрывная нагрузка: основа не менее 1500 Н, Уток не менее 900 Н.
Стойкость к истиранию по плоскости: не менее 3000 циклов.
Водоотталкивание в исходном виде: не менее 3100 циклов.
Маслоотталкивание в исходном виде: не менее 6 баллов.
Маслоотталкивание после 5 стирок при 60°С: не менее 5 баллов.
Цвет: серый с красным.
Логотип на спине и груди по макету Заказчика.
	Размер (96-100/170-176) - 4 компл.
Размер (96-100/182-188) - 3 компл.
Размер (104-108/170-176) - 1 компл.
Размер (104-108/182-188) - 1 компл.
Размер (112-116/170-176) - 1 компл.
Размер (112-116/182-188) - 1 компл.
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	Одежда специальная  Костюм

	Костюм летний мужской.
Комплектация: куртка, полукомбинезон.
Защиты от воздействия нефтепродуктов легкой фракции, 1 класс, Нл
Защита от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени) - А В1 С1, Ти, Тт, То
Защита от статического электричества, Эс.
Защита от механических воздействий (истирания, прокола, пореза) и общих производственных загрязнений, МиМпЗ.
Ткань: хлопок – 90%, полиамид – 10%, антистатическая нить, 250 г/м², НМВО, кислотостойкая отделка К50, огнестойкая отделка.
Застежка: молния с защитной планкой
Регулировки по ширине: эластичная тесьма по поясу полукомбинезона
Защитные элементы: наколенники, закрытая неметаллическая фурнитура
Световозвращающие полосы: огнестойкие, по полочкам, спинке, рукавам и низу полукомбинезона.
Стойкость к истиранию: не менее 7950 циклов.
Водоотталкивание в исходном виде: не менее 90 мм.вод.ст.
Водоотталкивание после пяти стирок: не менее 80 мм.вод.ст.
Кислотонепроницаемость, серная 50% кислота,   не менее 6 часов.
Стойкость к проколу: не менее 15 Н.
Сопротивление порезу: не менее 5 Н/мм.
Цвет: темно-синий с оранжевым.
Логотип на спине и груди по макету Заказчика.
	Размер (96-100/170-176) - 1 компл.
Размер (96-100/182-188) - 2 компл.
Размер (104-108/170-176) - 1 компл.
Размер (104-108/182-188) - 2 компл.
Размер (112-116/182-188) - 1 компл.
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	Одежда специальная  Костюм

	Костюм летний мужской.
Комплектация: куртка, полукомбинезон.
Ткань: "Галактика"
Состав: полиэфир - 50%, хлопок - 50%, плотность 215 г/м²
Отделка: ВО.
Застежка: потайная на пуговицах.
Защитные элементы: закрытые застежки на манжетах, наколенники-карманы.
Карманы: накладные нагрудные карманы с клапанами, полуобъемные нижние карманы; на полукомбинезоне - нагрудный и для инструментов.
Цвет: васильковый.
Логотип на спине и груди по макету Заказчика.
	Размер (96-100/170-176) - 1 компл
Размер (104-108/170-176) - 2 компл.
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	Одежда специальная  Костюм 


	Костюм летний мужской с защитными свойствами от термических рисков электрической дуги.
Комплектация: куртка, брюки.
Уровень защиты: ЕПВ50 до 17 кал/см2.
Защитные свойства:
Ти - от теплового излучения
Тт - от конвективной теплоты
То - от кратковременного воздействия открытого пламени
З - от общих производственных загрязнений
Ми - от истирания
Мп - от проколов и/или порезов
Ткань "БиОТерм®", НМВО, огнестойкая отделка
Куртка с центральной застёжкой на тесьму "молния". По линии талии кулиска со шнуром и фиксатором.
Манжета с застёжкой на петлю и две пуговицы для возможности регулирования по ширине. Воротник-стойка.
Брюки прямые с застёжкой на тесьму "молния", пояс с потайной застёжкой на петлю и пуговицу.
Цвет: васильковый с красной кокеткой, со световозвращающей полосой 50 мм.
Внутренняя накладка полочки, внутренняя сторона передней планки, клапаны карманов и пояс брюк контрастного красного цвета, – для контроля правильности эксплуатации костюма.
Разрывная нагрузка по основе: не менее 1050 Н
Разрывная нагрузка по Утку: не менее 900 Н
Сопротивление проколу: не менее 35 Н
Сопротивление порезу: не менее 8 Н
Стойкость к истиранию: не менее 4800 циклов.
Логотип на спине и груди по макету Заказчика.
	Размер (96-100/170-176) - 1 компл.
Размер (104-108/158-164) - 1 компл.
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	Одежда специальная  Костюм утепленный 

	Костюм зимний мужской. 3, 4 классы защиты от пониженных температур (IV и Особый климатические пояса). Защита от механических воздействий (истирания, проколов, порезов) и ОПЗ.
Комплектация: куртка, полукомбинезон, съемная подкладка.
Ткань верха: смесовая, полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 240 г/м², ВО.
Утеплитель: «Термофайбер», 150 г/м², куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя; ветрозащитная ткань.
Капюшон: утепленный, съемный, регулируется.
Воротник: стойка со съемным меховым воротником.
Регулировки по ширине: по поясу и низу куртки; манжеты с эластичной тесьмой и патой на текстильной застежке.
Карманы: верхние в шве с застежкой на кнопку, нижние с клапанами, на рукаве, внутренний для телефона на утепляющей подкладке.
Световозвращающие полосы: по полочкам и спинке куртки, по низу полукомбинезона, по среднему шву капюшона.
Стойкость к истиранию: не менее 4500 циклов.
Разрывная нагрузка по основе: не менее 800 Н.
Разрывная нагрузка по утку: не менее 500 Н.
Сопротивление порезу: не менее 7 Н/мм.
Стойкость к проколу: не менее 20Н.
Воздухпроницаемость: не более 40 дм3/м2.с.
Цвет: темно-синий с красным.
Логотип на спине и груди по макету Заказчика.
	Размер (96-100/170-176) - 1 компл
Размер (104-108/170-176) -1 компл.
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	Одежда специальная  Костюм  утепленный 


	Костюм зимний женский. 1, 2 классы защиты от пониженных температур (I-II, III климатические пояса). Защита от механических воздействий (истираний, проколов, порезов) и общих производственных загрязнений.
Комплектация: куртка, брюки.
Состав ткани: микрополиэфир – 100%, плотность 155 г/м²
Отделка: ПУ-мембрана, МВО, кислотонепроницаемая отделка К20.
Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», 100 г/м², 2 слоя.
Застежка: на молнии (куртка); на молнии, бретели с карабинами (брюки).
Капюшон: съемный на молнии, утепленный, регулируется по лицевому вырезу и глубине.
Защитные элементы: ветрозищатная планка с застежкой на кнопках (куртка)
Регулировки: по талии куртки и поясу брюк — эластичная тесьма, хлястики на текстильной застежке; кулиска по низу куртки; низ боковых швов брюк с разрезами с застежкой на молнии.
Карманы: прорезные в швах на куртке и брюках с застежкой на молнии, на правом рукаве карман в шве с застежкой на молнии.
Световозвращающие элементы: на спинке, рукавах, полочках (куртка); на передних и задних половинках (брюки).
Цвет: серый с красным.
Логотип на спине и груди по макету Заказчика.
	Размер (80-84/158-164) - 1 компл.
Размер (88-92/158-164) - 1 компл.
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	Одежда специальная  Костюм утепленный
	Костюм зимний мужской.
Комплектация: куртка, полукомбинезон, съемный утепленный жилет, лицевая маска.
Ткань: полиамид – 100%, 120 г/м², ПУ-мембрана паропроницаемая, WR, НМВО.
Накладки: полиамид – 100%, 190 г/м², ПУ-мембрана паропроницаемая, WR, НМВО.
Утеплитель: «Шелтер®Микро», 100 г/м², 2 слоя (куртка, полукомбинезон), 1 слой (жилет).
Капюшон: утепленный съемный на молнии, с пристегивающейся опушкой из натурального меха и козырьком.
Защитные элементы: двойная ветрозащитная планка, ветрозащитная юбка с силиконовыми нитями, внутренние трикотажные манжеты на рукавах с отверстием для большого пальца.
Карманы: верхние с клапанами, нижние с двухсторонним входом, боковые наклонные, карман на рукаве.
Сопротивление порезу: не менее 12 Н/мм.
Стойкость к проколу (сила прокола) при низкой скорости перемещения прокалывающей иглы: не менее 35 Н.
Воздухопроницаемость:  не более 20 дм3/м2.с.
Цвет: темно-синий с черным.
Логотип на спине и груди по макету Заказчика.
	Размер (96-100/170-176) - 3 компл.
Размер (96-100/182-188) - 1 компл.
Размер (104-108/182-188) - 4 компл.
Размер (112-116/182-188) - 1 компл.


	28
	Одежда специальная  Костюм утепленный
	Огнестойкий, антистатический, утепленный зимний костюм для защиты от нефтепродуктов легкой фракции.
Комплектация: куртка, полукомбинезон.
Защита от пониженных температур , 3-4 класс для эксплуатации в IV и Особом климатических поясах.
Защита от воздействия нефтепродуктов легкой фракции, 1 класс, Нл.
Защита от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени) - А, В1, С1, Ти, Тт, То.
Защита от статического электричества, Эс.
Защита от механических воздействий (истирания, прокол, порез) и общих производственных загрязнений, МиМпЗ.
Ткань: хлопок – 90%, полиамид – 10%, антистатическая нить, 250 г/м², НМВО, кислотостойкая отделка К50, огнестойкая отделка.
Утеплитель: полиэфир – 100%, не поддерживает горение, плотность – 150 г/м², куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя, ветрозащитная ткань.
Капюшон: съемный, утепленный, регулируется по объему и лицевому вырезу.
Застежка: на куртке – молния с двойной ветрозащитной планкой на потайных пуговицах; на полукомбинезоне – молния с ветрозащитным клапаном.
Карманы: для рации на правой полочке, для документов на левой полочке, нижние с клапанами на молнии, внутренний на пристегивающейся подкладке (куртка); боковые на передних половинках, задний с клапаном (полукомбинезон).
Регулировки по ширине: эластичный шнур по талии и низу, эластичная тесьма в манжетах рукавов с хлястиком на текстильной застежке, внутренние трикотажные манжеты (куртка); эластичная тесьма по поясу, молнии по боковым швам (полукомбинезон).
Защитные элементы: закрытая неметаллическая фурнитура; накладки по плечевым и швам, шаговым, налокотники, наколенники.
Световозвращающие полосы: огнестойкие, по полочкам, спинке, рукавам и низу полукомбинезона.
Воздухопроницаемость*, дм3/м2·с, не менее:  17 дм3/м2·с.
Стойкость к проколу: не менее 15 Н.
Сопротивление порезу: не менее 5 Н/мм.
Цвет: темно-синий с оранжевым.
Логотип на спине и груди по макету Заказчика.
	Размер (104-108/170-176) - 2 компл.
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	Одежда специальная  Костюм утепленный
	Костюм зимний мужской с защитными свойствами от термических рисков электрической дуги.
Комплектация: куртка, полукомбинезон с притачной утепляющей подкладкой.
I, II и III климатические пояса.
Уровень защиты: 55,7 кал/см2.
Защитные свойства:
Тн - от пониженных температур 1,2 класс
Ти - от теплового излучения
Тт - от конвективной теплоты
То - от кратковременного воздействия открытого пламени
З - от общих производственных загрязнений
Ми - от истирания
Мп - от проколов и/или порезов
Ткань: "БиОТерм®", НМВО, огнестойкая отделка.
Куртка: с притачной утепляющей подкладкой, пристегивающимся капюшоном, центральной застёжкой на тесьму "молния", кулиской по низу, комбинированными рукавами.
Полукомбинезон: с притачной утепляющей подкладкой, застёжкой на тесьму «молния».
Внутренняя накладка полочки, внутренняя сторона передней планки, клапаны карманов и пояс брюк контрастного красного цвета.
Логотип на спине и груди по макету Заказчика.
Стойкость к истиранию: не менее 4800 циклов.
Сопротивление проколу: не менее 35 Н.
Сопротивление порезу: не менее 8 Н/мм.
Цвет: васильковый с красной кокеткой, со световозвращающей полосой 50 мм.
Логотип на спине и груди по макету Заказчика.
	Размер (96-100/170-176) - 1 компл.
Размер (104-108/182-188) - 1 компл.
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	Одежда специальная  Куртка утепленная
	Куртка для защиты от механических воздействий (истирания, проколов, порезов) и ОПЗ.
"1, 2 классы защиты от пониженных температур (I-II, III климатический пояс).

Ткань верха: «Оксфорд», полиэфир – 100%, 100 г/м², ПУ-покрытие.
Утеплитель: синтепон, 100 г/м², 3 слоя
Капюшон: съемный, на кнопках.
Защитные элементы: две ветрозащитные планки.
Регулировки: по талии, манжетам, низу куртки.
Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке, капюшону.
Стойкость к истиранию: не менее 3000 циклов.
Сопротивление проколу: не менее  20 Н.
Сопротивление порезу: не менее 15 Н/мм.
Цвет: темно-синий с васильковым.
Логотип на спине и груди по макету Заказчика.
	Размер (104-108/182-188) - 1 шт.
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	Одежда специальная  Куртка утепленная
	Женская зимняя куртка  для защиты от холода (до –18 °С)  1, 2 классы защиты от пониженных температур (I-II, III климатические пояса). Защита от механических воздействий (истираний) и общих производственных загрязнений.
Состав ткани: микрополиэфир – 100%, плотность 155 г/м².
Отделка ткани: ПУ-мембрана паропроницаемая, НМВО, кислотонепроницаемая отделка К20.
Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», 150 г/м², 2 слоя.
Застежка: на молнии.
Капюшон: съемный на молнии, регулируется по лицевому вырезу.
Защитные элементы: ветрозащитная планка.
Регулировки: на спинке по линии талии эластичная тесьма, трикотажные манжеты, шнур с фиксаторами по низу куртки.
Карманы: верхний и нижние в швах с фигурной листочкой и застежкой на молнии.
Световозвращающие элементы: на спинке и полочках, на капюшоне.
Цвет: синий с оранжевым.
Логотип на спине и груди по макету Заказчика.
	Размер (96-100/158-164) - 1 шт.
Размер (104-108/158-164) - 1 шт.
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	Одежда специальная  Куртка утепленная
	Мужская зимняя куртка  для защиты от холода (рассчитана на носку в IV и особом климатических поясах), грязи, нефтепродуктов и масляных загрязнений, механических воздействий (истирания, проколов, порезов).
Ткань верха: микрополиэфир – 100%, 155 г/м², паропроницаемое ПУ-покрытие, НМВО, кислотонепроницаемая отделка К20.
Усилительные накладки: «Оксфорд-300», полиэфир - 100%
Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», 150 г/м², 3 слоя.
Капюшон: утепленный, съемный, регулируется по лицевому вырезу, опушка из натурального меха отстегивается.
Защитные элементы: ветрозащитные двойная планка и юбка, внутренние трикотажные манжеты на рукавах.
Карманы: верхние с застежкой на влагозащитной молнии, боковые наклонные, нижние с двухсторонним входом с клапанами, карман на рукаве.
Стойкость к истиранию: не менее 7000 циклов.
Цвет: темно-синий с черным.
Логотип на спине и груди по макету Заказчика.
	Размер (104-108/170-176) - 1 шт.
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	Одежда специальная  Куртка утепленная
	Мужская зимняя куртка  для защиты от холода 3, 4 классы защиты от пониженных температур (IV и Особый климатические пояса), защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истираний) и общих производственных загрязнений.
Состав ткани: микрополиэфир — 100%, плотность 135 г/м².
Отделка: ПУ мембрана, НМВО, кислотонепроницаемая отделка К20.
Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 3 слоя.
Застежка: на молнии.
Регулировки: по линии талии, низу изделия и рукавов.
Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный, регулируется по лицевому вырезу и глубине.
Карманы: верхние с клапанами, верхний прорезной с влагозащитной молнией, боковые с застежкой на молнию.
Защитные элементы: ветрозащитные планки, ветрозащитная юбка.
Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке и рукавам.
Стойкость к истиранию: не менее 9000 циклов.
Разрывная нагрузка швов: не менее  280 Н.
Разрывная нагрузка основа: не менее 25Н.
Цвет: темно-синий с серым.
Логотип на спине и груди по макету Заказчика.
	Размер (96-100/158-164) - 1 шт.
Размер (96-100/170-176) - 1 шт.
Размер (104-108/182-188) - 1 шт.
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	Одежда специальная  Куртка-накидка
	Куртка-накидка с уровнем защиты до  20,2 кал/см2 для усиления защитных свойств термостойких костюмов.
Защитные свойства:
Ти - от теплового излучения
Тт - от конвективной теплоты
То - от кратковременного воздействия открытого пламени
З - от общих производственных загрязнений
Ми - от истирания
Мп - от проколов и/или порезов
Эс - от воздействия статического электричества
Ткань «ПРОтерм 180», НМВО.
Куртка-накидка с центральной застёжкой на тесьму «молния», с право - и левосторонней планками, с застёжкой на потайных кнопках, планкой под молнией, рукавами комбинированного кроя, верхними и нижними накладными карманами.
Манжета с застёжкой на петлю и две пуговицы для возможности регулирования по ширине.
Воротник-стойка. Огнестойкая текстильная застёжка.
Воздухопроницемость: не менее 120 дм3/м2·с
Сопротивление проколу: не менее 35 Н.
Сопротивление: не менее 7 Н/мм.
Цвет тёмно-синий с красной кокеткой, со световозвращающей полосой 50 мм.
Логотип на спине и груди по макету Заказчика.
	Размер (96-100/170-176) - 2 компл.
Размер (104-108/158-164) - 1 компл.
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	Одежда специальная  Куртка-рубашка
	Куртка-рубашка с уровнем защиты до 13,1 кал/см2.
Защитные свойства:
Ти - от теплового излучения
Тт - от конвективной теплоты
То - от кратковременного воздействия открытого пламени
З - от общих производственных загрязнений
Ми - от истирания
Мп - от проколов и/или порезов
Эс - от воздействия статического электричества
Ткань "ПРОтерм 180", НМВО.
Застёжка на пуговицах.
Цвет: тёмно-сниний.
Логотип на спине и груди по макету Заказчика.
Воздухопроницемость: не менее 120 дм3/м2·с
Сопротивление проколу: не менее 35 Н.
Сопротивление: не менее 7 Н/мм.
	Размер (96-100/170-176) - 2 компл.
Размер (104-108/158-164) - 1 компл.
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	Одежда специальная   Белье

	Белье  термостойкое антистататическое с уровенем защиты до 12 кал/см2 для повышения защитных свойств комплектов от термических рисков электрической дуги.
Защитные свойства:
Ти - от теплового излучения
Тт - от конвективной теплоты
То - от кратковременного воздействия открытого пламени
Комплектация: фуфайка, кальсоны.
Материал термоогнестойкое антиэлектростатическое трикотажное полотно.
Цвет: серый с контрастной отстрочкой.
	Размер (96-100/170-176) - 2 компл.
Размер (104-108/158-164) - 2 компл.

	37
	Одежда специальная    Свитер-фуфайка

	Свитер-фуфайка термостойкий для повышения защитных свойств комплектов от термических рисков электрической дуги.
Защитные свойства:
Ти - от теплового излучения
Тт - от конвективной теплоты
То - от кратковременного воздействия открытого пламени
Материал: арамидный трикотаж.
Цвет: серый.
	Размер (96-100/170-176) - 2 шт.
Размер (104-108/158-164) - 1 шт.
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	Одежда специальная  Термобелье

	Комплект термобелья (фуфайка, кальсоны) мужской двухслойный с начесом.
Ткань: трикотаж с фактурным переплетением.
Внутренний слой: 100% акрил.
Внешний слой: 50% хлопок , 50% ПЭФ
Общий смесовой состав: 25% хлопок, 75% ПЭФ
Плотность: 240 гр/м.кв.
Цвет: темно-серый.
	Размер (96-100/170-176) - 5 компл.
Размер (104-108/170-176) - 1 компл.
Размер (96-100/182-188) - 3 компл.
Размер (104-108/182-188) — 6 компл.
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	Одежда специальная   Рубашка-поло

	Рубашка-поло классического кроя, из натурального трикотажного полотна с коротким рукавом, отложным воротником и застежкой на пуговицы.
Материал: трикотаж, тип переплетения "Лакоста"
Состав: 100% хлопок, плотность не менее 185 г/м².
Застежка: планка на пуговицах.
Цвет: васильково-синий.
	Размер: 2XL- 112-116/ 182-188 - 2 шт.
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	Одежда специальная    Футболка

	Женская футболка приталенного силуэта из трикотажного полотна с круглым вырезом горловины. Рукав: короткий втачной.
Ткань: полотно трикотажное.
Состав: хлопок не менее 100%, плотность не менее 170 г/м².
Цвет: серый.
	Размер S - 80-84/158-164  - 1 шт.

Размер L- 96-100/170-176 - 1 шт.
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	Одежда специальная    Футболка

	Женская футболка приталенного силуэта из трикотажного полотна с круглым вырезом горловины. Рукав: короткий втачной.
Ткань: полотно трикотажное.
Состав: хлопок не менее 100%, плотность не менее 170 г/м².
Цвет: белый.
	Размер M - 88-92/ 170-176 - 2 шт.
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	Одежда специальная    Футболка

	Мужская футболка прямого силуэта из трикотажного полотна с круглым вырезом горловины.
Рукав: короткий втачной.
Ткань: полотно трикотажное.
Состав: хлопок не менее 100%, плотность не менее 170 г/м².
Цвет: темно-синий.
	Размер L- 96-100/ 170-176 - 16 шт.
Размер XL-104-108/ 182-188 - 14 шт.
Размер 2XL- 112-116/ 182-188  - 4 шт.
Размер 3XL- 120-124/ 182-188 - 2 шт.
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	Одежда специальная    Халат

	Ткань: смесовая.
Состав: полиэфир - 67%, хлопок - 33%, плотность 195 г/м².
Застежка: на пуговицах.
Воротник: отложной.
Карманы: накладные нагрудный и нижние.
Цвет: васильковый.
	Размер (104-108/170-176) - 1 шт.
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	Средства индивидуальной защиты головы Каска
	Каска с системой вентиляции climazone и гибким оголовьем.
Комплектация: 2-х точечный подбородочный ремень с креплением к оголовью.
Материал корпуса: полиэтилен высокой плотности / HDPE.
Материал оголовья: текстиль.
Крепление оголовья: в шести точках.
Регулировка оголовья: храповик.
Крепление других видов СИЗ: пазы для щитков, наушников, фонаря и кабеля.
Температурный режим: от -50 до +50 °C.
Храповый механизм для регулировки размера оголовья от 52 до 61 см.
Логотип  по макету Заказчика.
	5 шт.
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	Средства индивидуальной защиты головы  Подшлемник

	Подшлемник термостойкий для использования в комплекте с костюмом, предназначенным для защиты от воздействия электрической дуги.
Уровень защиты: 35,8 кал/см2.
Защитные свойства:
Ти - от теплового излучения
Тт - от конвективной теплоты
То - от кратковременного воздействия открытого пламени
Тн - от пониженных температур
З - от общих производственных загрязнений
Ми - от истирания
Материал: хлопок огнестойкий.
Цвет: тёмно-синий.
Модель облегающего силуэта, двухслойный, закрывает голову.
Все швы подшлемника плоские.
	Размер: 54-57 - 2 шт.
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	Средства индивидуальной защиты головы Кепка
	Кепка для защиты от механических воздействий (истираний) и общих производственных загрязнений.
Состав ткани: полиэфир – 65%, хлопок – 35%
Регулировки: хлястик с креплением для регулировки по ширине.
Особенности: световозвращающие элементы (термотрансфер), вентиляционные отверстия.
Цвет: темно-серый.
Логотип  по макету Заказчика.
	Размер: 54-62 - 6 шт.
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	Средства индивидуальной защиты головы  Шапка
	Утепленная шапка с отворотом для защиты головы от холода.
Материал: трикотажное полотно, акрил − 100%
Утеплитель: Тинсулейт™, 40 г/м².
Цвет: темно-синий.
	Размер 54-62 - 25 шт.
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	Одежда специальная  Куртка
	Куртка для защиты от механических воздействий (истираний) и общих производственных загрязнений.
Материал: стрейчевая ткань с эффектом замши.
Состав ткани: хлопок – 97%, спандекс – 3%, плотность не менее 270 г/м².
Ткань накладок: Cordura 500D c PU-покрытием Компаньон с рисунком "клетка".
Воротник: отложной.
Застежка: на молнии закрытая планкой на текстильной застежке и кнопки.
Карманы: накладные нагрудные с планкой, нижние карманы в швах; 3-х секционный карман на рукаве.
Регулировки по ширине: хлястики на кнопках по поясу, манжеты рукавов на кнопках.
Стойкость к истиранию по плоскости: не менее 3000 циклов.
Разрывная нагрузка по основе: не менее 800 Н.
Цвет: темно-серый.
Логотип  по макету Заказчика.
	Размер (104-108/170-176) - 1 шт.
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	Одежда специальная     Брюки
	Брюки для защиты от механических воздействий (истираний) и общих производственных загрязнений.
Материал: стрейчевая ткань с эффектом замши.
Состав ткани: хлопок – 97%, спандекс – 3%, плотность не менее 270 г/м².
Ткань накладок: Cordura 500D c PU-покрытием. Компаньон с рисунком "клетка".
Застежка: гульфик на молнии, пояс на пуговице с шлевками.
Карманы: передние отлетные 4-х и 2-х секционные для мелких предметов и деталей с петлями для инструментов, боковой накладной карман с клапаном на текстильной застежке и отделением для рации, боковой карман для инструментов со съемным кармашком 2 задних накладных кармана.
Усилительные накладки: наколенники со входом для амортизационных вкладышей с внешней стороны по низу, а также по низу брючин.
Стойкость к истиранию по плоскости: не менее 3000 циклов.
Разрывная нагрузка по основе: не менее 800 Н.
Цвет: темно-серый.
	Размер (104-108/170-176) - 1 шт.


	Описание и требования к нанесению логотипа на костюмы, куртки

	Внешний вид логотипа
	
[image: image1]

	Цвет
	Согласование цвета логотипа после заключения договора

	Метод
	Термоперенос

	Место нанесения
	На груди с левой стороны

На спину куртки

Спереди по центру каски, кепки

	Размеры логотипа на спине куртки 
	Согласование размера логотипа после заключения договора

	Размеры логотипа на груди
	Согласование размера логотипа после заключения договора

	Размеры логотипа на СИЗ головы
	Согласование размера логотипа после заключения договора

	Гарантия
	Не менее 6 месяцев


3. Требования к упаковке товара:

Упаковка товара должна обеспечивать защиту товара от порчи, повреждений при транспортировании всеми видами транспорта, перегрузке, хранении при соответствующей температуре окружающего воздуха, защищать от попадания пыли, грязи и атмосферных осадков. Каждая единица товара должна быть упакована в индивидуальный полиэтиленовый или бумажно-полиэтиленовый пакет. Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям действующего законодательства, обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении, упаковка должна быть новой, неповрежденной при транспортировке и иметь соответствующую маркировку.

4. Общие требования:

В случае обнаружения некачественного или несоответствующего заявленным требованиям товара Заказчик имеет право предъявить претензии Поставщику в течение всего срока гарантии и потребовать замены некачественного товара в согласованные сроки за счет Поставщика. Поставщик обязан обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар, если указанный товар не подошел по размеру. Обмен проводится, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, фабричные ярлыки.


Подтверждением качества поставляемого товара со стороны Поставщика являются документы, установленного образца декларация о соответствии (действующий сертификат соответствия и т.п.) в случае установления действующим законодательством соответствующих требований. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения Заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.).

Раздел III.  «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»
Договор № ______ 

                   г. Пермь

                                
                                                «__» ______ 2026г.

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Пермском крае», в лице и.о. директора Трусова Владимира Александровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующий на основании Устава, с другой стороны, на основании итогов  размещения заказа, оформленных Протоколом заседания Единой комиссии ФБУ «Пермский ЦСМ» от «____» _____________ 20__ года № ________ (извещение от _____________№____________) заключили настоящий  договор (далее: Договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора

           1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется  поставить _______, (далее — товар) в количестве, указанном в приложение № 1 к Договору (Спецификация), а Заказчик принять и оплатить на условиях, предусмотренных договором. Наименование и характеристики поставляемого товара указываются в приложении № 1, которое является неотъемлемой частью  настоящего договора.

Страна происхождения товара: ________________

           1.2. Поставщик гарантирует, что имеет все права на продажу поставляемого по настоящему договору товара, данный товар не заложен, не арестован, не является предметом исковых требований третьих лиц.

1.3. Поставляемый товар новый, ранее не бывшим в употреблении и эксплуатации. Год выпуска_______
2. Обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Принять товар по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Борчанинова, д.85.
2.1.2. Оплатить товар в соответствии с разделом 3 настоящего договора.
2.2. Поставщик обязуется:

2.2.1. Поставить товар  Заказчику в течение ____________________ с момента заключения договора,  по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Борчанинова, д.85.
2.2.2. Обеспечить соответствие количества и качества товара условиям закупочного процесса Заказчика.

2.2.3. Поставщик обязан вместе с товаром передать Заказчику:


- документы о сертификации товара (оригиналы либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.), если товар подлежит обязательной сертификации;


- технический паспорт, руководство по эксплуатации, документы, подтверждающие гарантийные обязательства производителя;


- оригиналы счетов на оплату, счетов-фактур, выставленные Заказчику;


- оригиналы товарных накладных, товарно-транспортных накладных, УПД, а также иные документы, предусмотренные Приложением №1 к договору (спецификацией).


Документы должны иметь аутентичный перевод на русский язык, если их текст изложен на другом языке.

           2.2.4. Не раскрывать содержание настоящего договора другим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, без предварительного письменного согласия Заказчика.
3. Цена и порядок расчетов

           3.1. Цена договора составляет: __________ (_________________________) руб. ___ коп., включая НДС(___)/ без НДС. Оплата поставленного товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика безналичным расчетом в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания товарной накладной или УПД, или иного первичного учетного документа, соответствующего действующему законодательству. 
            Цена остается  неизменной в течение действия договора.
Авансовый платеж не предусмотрен.
           3.2. Включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, расходы на упаковку, доставку, разгрузку на склад Заказчика, гарантийные обязательства.
4. Гарантии сторон

           4.1.Поставщик предоставляет гарантию на срок, установленный производителем товара.

           4.2.Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то Поставщик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет, гарантийные обязательства в этом случае продлеваются на срок устранения недостатков. Недостатки, возникающие в период гарантийного срока, должны устраняться Поставщиком в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с момента уведомления. При обнаружении недостатков в гарантийный период Заказчик уведомляет Поставщика по электронной почте, факсимильной или телефонной связи о недостатках. Поставщик регистрирует полученное уведомление в течение 2 (двух) часов после его получения и сообщает Заказчику по электронной почте, факсимильной или телефонной связи сроки выполнения гарантийных обязательств.

5. Порядок приемки товара

         5.1. Если иное не было согласовано Сторонами в приложениях к договору (спецификациях) применяется нижеследующий порядок приёмки.

5.2. При поступлении товара через перевозчика (курьера) Заказчик подтверждает получение груза (количества грузовых мест) без проверки вложения путём подписания товарно-транспортной накладной. При этом Заказчик проверяет целостность груза, и, при наличии видимых повреждений тары и упаковки, отражает это в товарно-транспортной накладной или УПД. О вскрытии повреждённой тары и упаковки с проверкой состояния вложения Заказчик составляет Акт с описанием состояния груза (тары, упаковки и вложения) и незамедлительно сообщает об этом Поставщику.  

5.3. Обязанность Заказчика по приемке товара возникает только после доставки товара в надлежащем количестве, комплектности и с документами, предусмотренными приложением к договору (спецификацией). Заказчик производит осмотр товара и документов в день его доставки и, при отсутствии претензий относительно количества, наличия принадлежностей и относящихся к товару документов, подписывает и передаёт (направляет) Поставщику один экземпляр товарной накладной или УПД. 

5.4. В случае доставки товара в не надлежащем количестве и комплектности, товарная накладная или УПД не подписывается, приёмка товара не производится, имущество Поставщика принимается Заказчиком на ответственное хранение по одностороннему Акту, но не более чем на 5 дней с даты получения груза, о чём незамедлительно сообщается Поставщику. По истечении указанного срока обязанность обеспечения сохранности имущества несёт Заказчик, плата за хранение товара у Заказчика составляет 500 рублей в день.

5.5. Если Поставщик не прибыл одновременно с доставкой товара для участия в приёмке товара, приёмка товара по качеству производится Заказчиком в одностороннем порядке, без вызова Поставщика, в течение 7 дней с даты подписания товарной транспортной накладной или УПД. 

        5.6. В ходе приёмки товара Заказчик вправе использовать любые методы проверки комплектности и качества (осмотр, анализ, испытания, вскрытие составной (сборочной) продукции без нарушения ее целостности по функциональному назначению и т.д.), при необходимости, привлекая за свой счёт специалистов к проведению проверки. В случае если законодательством, подзаконными нормативными актами, обязательными нормами и правилами или Приложением к договору (спецификации) предусмотрен специальный порядок контроля качества товара, Заказчик обязан применить такой порядок проверки и вправе использовать иные дополнительные методы проверки комплектности и качества товара. Заказчик несёт ответственность за повреждения, причинённые товару в результате неправомерных действий в ходе приёмки.

5.7. Датой выполнения Поставщиком обязательств по поставке товара считается дата подписания Заказчиком товарной накладной или УПД, если в течение срока, установленного для приёмки товара Заказчиком п. 5.5. договора, не были выявлены недостатки и несоответствия, либо они были незамедлительно устранены Поставщиком до истечения срока приёмки.

5.8. При обнаружении в ходе приёмки несоответствия товара условиям настоящего договора либо сопроводительным документам, Заказчик приостанавливает приёмку, вызывает Поставщика для составления двустороннего Акта о недостатках. При неявке Поставщика в 3-дневный срок, либо отказе Поставщика от составления Акта о недостатках, Заказчик вправе составить указанный Акт в одностороннем порядке. 

5.9. В случае доставки некомплектного и/или некачественного товара Заказчик вправе отказаться от его приёмки и воспользоваться правами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ. Для реализации своих прав Заказчик направляет Поставщику письменное требование, предусмотренное статьями 475, 480, 518, 519, 520 Гражданского кодекса РФ. 

5.10. Поставщик обязан устранить недостатки и несоответствия товара в течение 7 рабочих дней с момента составления Акта о недостатках. В случае не устранения выявленных недостатков и несоответствий товара в установленный срок, а также в случае отказа Заказчика от приёмки ненадлежащего товара, Поставщик обязан незамедлительно забрать товар.

5.11. Расходы, связанные с хранением, возвратом или заменой некомплектного товара и товара ненадлежащего качества несет Поставщик. В случае спора с Заказчиком о качестве товара, Поставщик несёт расходы на привлечение независимых экспертов.

5.12. В случае неприбытия представителя Поставщика для участия в проверке комплектности и качества товара после устранения выявленных недостатков, и не представления двустороннего Акта сдачи-приёмки товара, Заказчик завершает приёмку без участия Поставщика, с составлением одностороннего Акта сдачи-приёмки, копия которого направляется Поставщику в течение 5 дней с даты его подписания.

5.13. В случае выявления в ходе приёмки и не устранения недостатков товара в течение 7 дней с даты подписания Заказчиком товарной транспортной накладной или УПД, датой выполнения обязательств Поставщика по поставке товара считается дата его приёмки Заказчиком по Акту сдачи-приёмки после устранения недостатков.

6. Ответственность сторон

6.1. Виновная сторона несет ответственность за нарушение обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, Поставщик уплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от договорной цены за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, последний обязан уплатить Поставщику за каждый день просрочки исполнения обязательств неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от договорной цены и возместить причиненные в результате этого убытки.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как долгосрочных так и краткосрочных, как то: стихийные бедствия, забастовки, военные действия, блокадные ограничения. Начало и конец данных обстоятельств подтверждается соответствующими нормативными актами.

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.


8.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п.п. 8.1. и 8.2. настоящего договора, соответствующая сторона обязуется уведомить об этом другую сторону в письменной форме. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п.п. 8.1 .и 8.2. настоящего договора другой стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

 8.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений п.п. 8.1. и 8.2., настоящего договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой стороне об итогах его рассмотрения в течение 30 (тридцать) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.


8.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений  п.п. 8.1. и 8.2. настоящего договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей стороны, сообщивших о факте нарушений.

8.6. В случае подтверждения факта нарушения одной стороной положений п.п. 8.1. и 8.2. настоящего договора и/или неполучения другой стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с п. 8.3. настоящего договора, другая сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего договора.
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Все изменения, дополнения, приложения к Договору будут считаться действительными и рассматриваются как его неотъемлемая часть, если они совершены в той же форме, что и Договор, подписаны уполномоченными представителями сторон и содержат прямую ссылку на Договор.

9.2. Односторонний отказ Стороны от исполнения Договора допускается в случаях и по основаниям, предусмотренным договором и законом. Действие договора прекращается с момента  доставки другой Стороне уведомления об отказе от  договора.

При выборе исполнителя по договору Заказчик полагается на заверения Поставщика об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, сообщённых в ходе размещения закупки, и вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случае если Поставщик при заключении договора либо до или после его заключения предоставил Заказчику недостоверные заверения или не сообщил Заказчику об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, его исполнения или прекращения, в том числе относящихся к допуску Поставщика к участию в закупке, к предмету договора, полномочиям на его заключение, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию. 

Подписанием настоящего договора Поставщик дополнительно заверяет Заказчика, что действуя разумно и осмотрительно в целях  извлечения прибыли произвёл все необходимые исследования рынка, оценил возможные риски неисполнения обязательств контрагентами, введённые запреты и ограничения  органов государственной власти применительно к предмету своих обязательств по Договору и на момент заключения договора отсутствуют какие-либо обстоятельства, препятствующие надлежащему исполнению Поставщиком своих обязательств по Договору, а также отсутствуют  признаки существенного изменения обстоятельств, из которых Поставщик исходит при заключении договора, которые ведут или могут привести к невозможности исполнения обязательств по Договору.


Поставщик заверяет Заказчика, что полностью и всесторонне оценил размер своих затрат на выполнение обязательств по Договору, в том числе на приобретение материально-технических ресурсов, все прочие и лимитированные затраты, свое вознаграждение, действительную ситуацию ценообразования на рынке, а так же ситуацию с перспективой на срок выполнения обязательств по 
настоящему Договору и гарантирует, что Цена Договора является достаточной, а разумно предвидимые изменения на рынке не ведут к существенному изменению. 
Поставщик дополнительно заверяет Заказчика, что на момент подписания Договора   отсутствуют зависящие от Поставщика, известные основания признания Договора недействительным по  требованиям третьих  лиц.

9.3. Сообщения, доставленные по адресу Стороны, указанному в договоре, считаются полученными, даже если Сторона или её представитель не находится по указанному адресу или  не совершает  действий для получения сообщений другой Стороны.
10. Дополнительные условия

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания договора и действует до 30 сентября 2026 г., а в части неисполненных обязательств и ответственности за нарушение обязательств – до полного исполнения.    

10.2. Разногласия, возникающие между Поставщиком и Заказчиком при заключении, изменении и расторжении настоящего договора рассматриваются в установленном ГК РФ порядке.

10.3. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение разрешаются в Арбитражном суде Пермского края.

            10.4. Настоящий договор заключен в электронном виде с применением усиленной электронной подписи Заказчика и Поставщика.
            10.5. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон с обязательным составлением письменного документа.

10.6. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке при условии оплаты Поставщику фактически понесенных им расходов.
10.7. В части, не предусмотренной настоящим договором, стороны руководствуются действующим федеральным законодательством РФ.

10.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Приложение: Приложение №1 – Спецификация.

9. Реквизиты сторон

	Заказчик
	Поставщик

	Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и 

испытаний в Пермском крае»

Адрес: 614068, г. Пермь, ул. Борчанинова, 85 

ИНН 5902400246  КПП 590201001
ОГРН 1025900508248   ОКПО 02567679

Тел. (342) 236-31-00, факс (342) 236-23-46.
Получатель

УФК по Новосибирской области  (ФБУ «Пермский ЦСМ», л/с 20566Х65900)

Банк получателя

ОКЦ № 1 СибГУ Банка России//УФК по Новосибирской области, г Новосибирск
 ЕКС 40102810445370000043
Номер казначейского счета

03214643000000015111
ОКПО 02567679
e-mail: pcsm@permcsm.ru
Тел. (342) 236-31-00, факс (342) 236-23-46.
	


Заказчик



                            Поставщик

__________________/ В.А. Трусов /                       _________________/                       /

«____»___________ 2026г.

       
                 «____»___________ 2026г.

М.П.





                  М.П. 

Приложение № 1

к Договору № ____ 

от _______ 2026г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№
п/п
	Наименование
Товара (торговая марка)
	Характеристики товара
	Страна происхождения товара
	Размер, рост, кол-во
	Цена, руб., 

в т.ч. НДС(__%/без НДС)
	Сумма, руб., 

в т.ч. НДС(__%/без НДС)

	1
	Перчатки трикотажные вязаные из хлопчатобумажной пряжи в смеси с полиэфирными нитями, с покрытием из полимерных материалов
	Классические трикотажные кругловязальные перчатки из смесовой пряжи (6 нитей) для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических факторов.
Материал основы: хлопок – ___%, полиэфир –___%
Вид покрытия: ______.
Вид нанесения: _____.
Класс вязки: ____.
Цвет: _____.
	
	Размер: 10 – 

400 пар

	
	

	2
	Перчатки трикотажные без ПВХ
	Трикотажные вязаные хлопкополиэфирные перчатки для защиты рук от истирания.
Класс риска: ___.
Материал основы: хлопок ___ %, полиэфир  ___%
Свойства: _____.
Класс вязки: ____.
Цвет: _____.
	
	Размер: 8 – 

400 пар
	
	

	3
	Перчатки вязаные полиэфирные для защиты рук _____
	Нейлоновые перчатки, обладающие высокой стойкостью к механическому воздействию.
Свойства: отличная тактильная чувствительность, не оставляют следов на поверхностях.
Материал основы: ______.
Для легких сборочных работ, манипуляции с мелкими и тонкими предметами, сборка мелких деталей, сборка и чистовая обработка.
	
	Размер: 8 – 

300 пар
	
	

	4
	Перчатки вязаные полиакрилонитриные с рельефным покрытием из натурального латекса_______

	Утепленные бесшовные трикотажные перчатки с подкладкой из махровой акриловой ткани и изолирующим латексным покрытием для защиты рук от пониженных температур.
Материал основы: _______.
Материал покрытия______.
Защитные свойства:
Стойкость к истиранию - ___ (500 циклов)
Стойкость к порезам - ___ (2,5 показатель)
Сопротивление раздиру - ___ (50 Ньютонов)
Сопротивление проколу - ___ (20 Ньютонов)
Стойкость к порезам (EN ISO 13997) – А (2 Ньютона).
	
	Размер: 9 – 
5 пар
	
	

	5
	Перчатки специальные вязаные для защиты рук от пониженных температур и механических воздействий_______

	Перчатки для защиты от пониженных температур во II и III климатических поясах.
Вязанная основа из полушерстяной пряжи и утеплитель. Спилковые накладки на ладонной части для придания изделию прочности и износостойкости.
Материал: шерсть – ____%, акрил – ___%
Материал накладок: ______.
Цвет: _______.
	
	Размер: 

M (9) - 10 пар (бежевый меланж)
Размер: L (10) - 5 пар (серый меланж)

ИТОГО: 15 пар
	
	

	6
	Средства индивидуальной защиты ног, обувь специальная Ботинки ________
	Зимние ботинки мужские с высокими берцами  из натуральной кожи с защитным подноском для защиты ноги от холода (мороз до -30 °С) и вредных производственных факторов: пыли, нефти и нефтяных масел. Подошва не скользит на мокрых и зажиренных поверхностях, позволяющая безопасно передвигаться в агрессивных средах.
Материал верха: ___________.
Утеплитель: ________
Климатический пояс: II, III, "особый".
Материал подошвы: _____.
Защитные свойства подошвы: _____.
Тип подошвы: _______.
Метод крепления: _____.
Глубина протектора: ___ мм.
Подносок: композитный (200 Дж) с низкой подверженностью к температурному воздействию.
Стелька: __________.
Высота берца  ____ мм.
Коэффициент трения скольжения по обледенелым поверхностям ____.
Сопротивление истиранию: ____ Дж/мм3.
Верх – _______  толщина ______ мм.
Прочность материала _______ Н/мм2
Прочность на разрыв ходовой части подошвы _______ Н/см.
Сопротивление сквозному проколу _______Н.
Твердость подошвы _____ единиц по Шору.
Прочность крепления верха с подошвой: ________ Н/мм.
Цвет: _______.
	
	Размер: 41 - 1 пара

Размер: 42 - 3 пары

Размер: 43 - 1 пара

Размер: 44 - 1 пара

Размер: 46 - 1 пара

ИТОГО: 7 пар
	
	

	7
	Средства индивидуальной защиты ног, обувь специальная  Ботинки ________
	Обувь специальная демисезонная женская для защиты от истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж, химических факторов (нефти и нефтепродуктов), скольжения, общих производственных загрязнений, водонепроницаемая, без утеплителя.
Материал верха: _____ толщиной _____ мм.
Подкладка: ______, спилок в пяточной зоне.
Материал подошвы: ______.
Защитные свойства подошвы: _____.
Тип подошвы: ________.
Метод крепления: _______.
Глубина протектора: _______ мм.
Подносок: композитный (200 Дж) с низкой подверженностью к температурному воздействию.
Стелька: ________.
Защитные свойства: ______, подошва ______.
Сопротивление истиранию: ___ Дж/мм3
Коэффициент трения скольжения по обледенелым поверхностям ______.
Сопротивление истиранию: ______ Дж/мм3
Термостойкость подошвы: Материал подошвы обладает термостойкостью ____ С в течение ___ мин.
Прочность материала подошвы _____ Н/мм2
Прочность на разрыв ходовой части подошвы _____ Н/см.
Сопротивление сквозному проколу ____Н.
Твердость подошвы _____ единиц по Шору.
Прочность крепления верха с подошвой: __________
Цвет: _______.
	
	Размер: 37 –

 1 пара


	
	

	8
	Средства индивидуальной защиты ног, обувь специальная Ботинки______

	Зимние ботинки с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ/ТПУ), литьевого метода крепления для защиты от: истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж , химических факторов (нефти и нефтепродуктов), скольжения, пониженных температур, общих производственных загрязнений.
Верх обуви из ______ толщиной _____ мм .
Утеплитель из шерстяного меха  с повышенной износостойкостью.
Коэффициент трения скольжения по обледенелым поверхностям _____.
Сопротивление истиранию: _____ Дж/мм3
Прочность материала подошвы _____ Н/мм2
Прочность на разрыв ходовой части подошвы ______ Н/см.
Сопротивление сквозному проколу ______Н.
Твердость подошвы _____ единиц по Шору.
Прочность крепления верха с подошвой: _______ Н/мм.
Цвет: ______.
	
	Размер: 37 - 1 пара

Размер: 38 - 1 пара

ИТОГО: 

2 пары
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	Средства индивидуальной защиты ног, обувь специальная Ботинки_______
	Зимние износостойкие ботинки для защиты от холода до – 40 °C.
Материал верха: ___________.
Утеплитель: ______.
Материал подошвы: ________.
Защитные свойства подошвы: _____.
Тип подошвы: ________.
Метод крепления: _______.
Глубина протектора: ____ мм.
Подносок: композитный (200 Дж).
Стелька: _________.
Защитные свойства: _______.
Коэффициент трения скольжения по обледенелым поверхностям ______.
Сопротивление истиранию_______.
Прочность материала подошвы ____ Н/мм2
Прочность на разрыв ходовой части подошвы _______Н/см.
Сопротивление сквозному проколу ______Н.
Твердость подошвы ______ единиц по Шору.
Прочность крепления верха с подошвой: _______ Н/мм.
Цвет: ________.
	
	Размер: 41 - 1 пара

Размер: 43 - 1 пары

Размер: 44 - 1 пара

ИТОГО: 

3 пары
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	Средства индивидуальной защиты ног, обувь специальная  Ботинки _______
	Обувь специальная для комфортной и безопасной работы в межсезонье с верхом из натуральной кожи на трехслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ/ТПУ) литьевого метода крепления для защиты от: истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж, химических факторов (нефти и нефтепродуктов), скольжения, общих производственных загрязнений, воздействия общей вибрации на тело работника.
Материал верха: ____ толщиной ___ мм.
Подкладка: _______.
Глубина протектора: ______ мм.
Стелька: ______________.
Цвет: _______.
Коэффициент трения скольжения по обледенелым поверхностям ______.
Сопротивление истиранию: ______.
Прочность материала подошвы не менее 3,8 Н/мм2
Прочность на разрыв ходовой части подошвы не менее 215 Н/см.
Сопротивление сквозному проколу ______Н.
Твердость подошвы _____ единиц по Шору.
Прочность крепления верха с подошвой: ______ Н/мм.
Цвет: ______.
	
	Размер: 40 - 1 пара
Размер: 42 - 1 пара
Размер: 43 - 3 пары

ИТОГО: 

5 пар
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	Средства индивидуальной защиты ног, обувь специальная Ботинки________
	Зимние ботинки мужские  из натуральной кожи с защитными свойствами:
То - от открытого пламени
Тп300 - от контакта с нагретыми поверхностями до 300º С
З - от общих производственных загрязнений
Ми - от истирания
Мв - от вибрации
Мун200 - от ударов в носочной части энергией 200 Дж
Сж - от скольжения по зажиренным поверхностям
См - от скольжения по мокрым, загрязнённым и другим поверхностям
Сл - от скольжения по обледенелым поверхностям
Нс - от сырой нефти
Нм - от нефтяных масел и продукции тяжёлых фракций
Тн40 - от температур до минус 40 °С
Верх обуви: ______.
Утеплитель: ______.
Подносок: _______.
Тип подошвы: _____.
Подошва: ______.
Метод крепления: ______.
Условная прочность: _____.
Твердость по Шору А : _____.
Прочность крепления подошвы: _____Н/см
Прочность швов: ______ Н/см
Прочность подошвы на разрыв: ___Н/см
Сопротивление истиранию при скольжении (подошва): _____ м3/Тдж.
Цвет: _____.
	
	Размер: 43 – 
1 пара
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	Средства индивидуальной защиты ног, обувь специальная Ботинки ______
	Ботинки для защиты от термических рисков электрической дуги с защитными свойствами:
То - от открытого пламени
Тп300 - от контакта с нагретыми поверхностями до 300º С
З - от общих производственных загрязнений
Ми - от истирания
Мв - от вибрации
Мун200 - от ударов в носочной части энергией 200 Дж
Сж - от скольжения по зажиренным поверхностям
См - от скольжения по мокрым, загрязнённым и другим поверхностям
Сл - от скольжения по обледенелым поверхностям
Нс - от сырой нефти
Нм - от нефтяных масел и продукции тяжёлых фракций
Материал верха: ______.
Подкладка: ______.
Подносок: _______.
Тип подошвы: ______.
Подошва: __________.
Метод крепления: ____.
Все материалы — ______.
Отсутствие металлических деталей.
Глухой клапан для предотвращения попадания пыли внутрь.
Глубокий самоочищающийся протектор подошвы против скольжения.

Усилие сопротивления проколу: _____.
Цвет: ______.
	
	Размер: 40 - 1 пара

Размер: 41 - 1 пара

ИТОГО: 

2 пары
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	Средства индивидуальной защиты ног, обувь специальная Полуботинки______
	Обувь специальная для защиты от: истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж, проколов 1200 Н, химических факторов (нефти и нефтепродуктов), скольжения, общих производственных загрязнений.
Материал верха: ______.
Подкладка: ___________.
Наличиние перфорационных отверствий для отличной воздухопроницаемости.
Материал подошвы______.
Защитные свойства подошвы: ____.
Тип подошвы: ______.
Метод крепления: _____.
Глубина протектора: ___ мм.
Подносок: _____.
Стелька: _______.
Антипрокольная стелька: ______.
Защитные свойства: _______.
Прочность крепления верха с подошвой: ______Н/мм.
Прочность верха на разрыв: _____Н.
Твердость подошвы по Шору: ___.
Прочность на разрыв ходовой части подошвы: _____Н/см.
Прочность крепления деталей низа с верхом: ______ Н/см.
Сопротивление сквозному проколу: ______ Н.
Цвет: _____.
	
	Размер: 40 – 
1 пара
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	Средства индивидуальной защиты ног, обувь специальная Полуботинки  ______
	Обувь специальная для комфортной и безопасной работы в межсезонье. Защита от общепроизводственных загрязнений, истирания, нефти и нефтепродуктов, контакта с нагретыми поверхностями.
Материал верха: ______.
Подкладка: ______.
Материал подошвы: ___.
Защитные свойства подошвы: ___.
Тип подошвы: ______.
Метод крепления: ______.
Глубина протектора: ____ мм.
Подносок: ______.
Стелька: _______.
Защитные свойства: ____.
Ударная прочность защитного подноска: ( величина внутреннего зазора безопасности: _____ мм.
Цвет: _____.
	
	Размер: 37 - 2 пары

Размер: 39 - 1 пара
ИТОГО: 

3 пары
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	Средства индивидуальной защиты ног, обувь специальная Полуботинки______

	Обувь специальная с верхом из текстильного материала для защиты от: истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж, скольжения, общих производственных загрязнений, статического электричества.
Материал верха: ____, особо устойчивый к износу.
Подкладка:______.
Материал подошвы: _____.
Защитные свойства подошвы: ____.
Тип подошвы: ______.
Метод крепления: _______.
Глубина протектора: ______.
Подносок: ______.
Стелька: _______.
Прочность материала подошвы на разрыв: _____Н/см
Внутренний зазор безопасности защитного носка (при ударе энергией 200 Дж): _______ мм.
Прочность крепления деталей низа с верхом обуви: ______ Н/см.
Прочность на разрыв соединений деталей верха обуви: ___ Н/см.
	
	Размер: 41 - 1 пара
Размер: 43 - 1 пара
ИТОГО: 

2 пары
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	Средства индивидуальной защиты ног, обувь специальная Полуботинки _____
	Обувь специальная для комфортной и безопасной работы в межсезонье. Защита от истирания, ударов в носочной части, химических факторов (нефти и нефтепродуктов), скольжения, общих производственных загрязнений.
Материал верха: ______.
Подкладка: _____.
Материал подошвы: _____.
Защитные свойства подошвы: ____.
Тип подошвы: _____.
Метод крепления: ____.
Глубина протектора: ___ мм.
Подносок: _____.
Стелька: ______.
Прочность материала подошвы при растяжении: ______ Н/мм2
Прочность на разрыв ходовой части подошвы: ______ Н/см.
Прочность крепления деталей низа с верхом_____ Н/см.
Прочность ниточных соединений деталей верха: _____ Н/см.
Цвет: _____.
	
	Размер: 40 - 1 пара
Размер: 43 - 1 пара
Размер: 46 - 1 пара

ИТОГО: 

3 пары
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	Средства индивидуальной защиты ног, обувь специальная  Сапоги ______
	Обувь специальная с комбинированным верхом из натуральной кожи и войлока однослойной подошве из резины доппельно-клеевого метода крепления для защиты от: ударов в носочной части энергией 200 Дж, пониженных температур до – 40 °C, общих производственных загрязнений.
Материал верха_____.
Голенище регулируется по ширине с помощью ремешка.
Подкладка: _____.
Утеплитель: _____.
Материал подошвы: _____.
Тип подошвы: _____.
Метод крепления: ____.
Подносок: ______.
Стелька: ______.
Цвет: _____.
	
	Размер: 43 – 
1 пара
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	Средства индивидуальной защиты ног, обувь специальная Сапоги______
	Обувь специальная с верхом из натуральной кожи   для защиты от: истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж, химических факторов (нефти и нефтепродуктов), скольжения, общих производственных загрязнений.
Материал верха: _____ толщиной _____.
Подкладка: текстильный материал в носочной части, голенище без подкладки, в пяточной зоне спилок подкладочный.
Голенище регулируется по ширине ремнём на котором имеется световозвращающий элемент.
Материал подошвы: _____.
Защитные свойства подошвы: ____.
Тип подошвы: _____.
Метод крепления: ______.
Глубина протектора: _____ мм.
Подносок: ______.
Стелька: ______.
Прочность крепления верха с подошвой: _____ Н/мм
Твердость подошвы по Шору: _____ единиц.
Прочность материала подошвы: _____ Н/мм2
Прочность на разрыв ходовой части подошвы: Прочность на разрыв ходовой части подошвы _____ Н/см.
Прочность крепления деталей низа с верхом: ___Н/см.
Прочность ниточных соединений деталей верха:  ____ Н/см.
Цвет: ____.
	
	Размер: 41 – 
1 пара
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	Средства индивидуальной защиты ног 
Тапочки _____
	Кожаные тапочки на резиновой подошве для работы в закрытых отапливаемых помещениях для защиты от общепроизводственных загрязнений.
Верх обуви: _______.
Подкладка: _______.
Тип подошвы: ______.
Материал подошвы: _____.
Подносок: ____.
Метод крепления: ______.
Цвет: _____.
Защитные свойства - З.
Подошва устойчива к многочисленным изгибам, к протиранию, обладающая противоскользящими свойствами.
Материалы рассчитаны на интенсивную носку.
Высота крайней передней точки подошвы ____ см, высота крайней задней части подошвы ____ см.
Температурный режим подошвы: от -10°С до +50°С.

Диметилтерефталат: ____ мг/м3 Этиленгликоль:  _____ мг/м3
	
	Размер: 38  - 
1 пара
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	Одежда специальная утеплённая 
Жилет _____
	Жилет утепленный для защиты от механических воздействий (истирания, проколов, порезов) и ОПЗ.
Состав ткани: микрополиэфир — 100%, плотность 155 г/м²
Отделка ткани: паропроницаемое ПУ-покрытие, НМВО, кислотонепроницаемая отделка К20.
Утеплитель: _____, 100 г/м²,2 слоя
Застежка: ____.
Защитные элементы: _____.
Карманы: _____.
Цвет: _____.
Логотип на спине и груди по макету Заказчика.
	
	Размер (88-92/158-164) - 1 шт.
Размер (104-108/170-176) - 1 шт.

ИТОГО: 

2 шт.
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	Одежда специальная Костюм  _______

	Костюм летний мужской.
Комплектация: куртка, полукомбинезон.
Состав ткани: полиэфир ____%, хлопок _____%, плотность ____ г/м²
Отделка: МВО, кислотостойкая отделка К50
Застежка: центральная на кнопки (куртка); на молнию (полукомбинезон).

Регулировки: манжеты рукавов с застежкой на кнопку (куртка); пояс с эластичной тесьмой, бретели с застежкой "карабин" и эластичной вставкой (полукомбинезон).
Карманы: нагрудные накладные с клапанами, карманы в шве, накладной на рукаве (куртка); накладные карманы, нагрудный с клапаном, карман для инструментов (полукомбинезон).
Разрывная нагрузка: основа ____Н, Уток _____ Н.
Стойкость к истиранию по плоскости: _____ циклов.
Водоотталкивание в исходном виде: ____ циклов.
Маслоотталкивание в исходном виде: _____ баллов.
Маслоотталкивание после 5 стирок при 60°С: ____баллов.
Цвет: _____.
Логотип на спине и груди по макету Заказчика.
	
	Размер (96-100/170-176) - 4 компл.
Размер (96-100/182-188) - 3 компл.
Размер (104-108/170-176) - 1 компл.
Размер (104-108/182-188) - 1 компл.
Размер (112-116/170-176) - 1 компл.
Размер (112-116/182-188) - 1 компл.

ИТОГО: 

11 компл.
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	Одежда специальная  Костюм______

	Костюм летний мужской.
Комплектация: куртка, полукомбинезон.
Защиты от воздействия нефтепродуктов легкой фракции, 1 класс, Нл
Защита от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени) - А В1 С1, Ти, Тт, То
Защита от статического электричества, Эс.
Защита от механических воздействий (истирания, прокола, пореза) и общих производственных загрязнений, МиМпЗ.
Ткань: хлопок – ___%, полиамид – ___%, антистатическая нить, 250 г/м², НМВО, кислотостойкая отделка К50, огнестойкая отделка.
Застежка: _____.
Регулировки по ширине: ______.
Защитные элементы: _____.
Световозвращающие полосы: огнестойкие, по полочкам, спинке, рукавам и низу полукомбинезона.
Стойкость к истиранию: ___ циклов.
Водоотталкивание в исходном виде: ____ мм.вод.ст.
Водоотталкивание после пяти стирок: ____ мм.вод.ст.
Кислотонепроницаемость, серная 50% кислота,   ____ часов.
Стойкость к проколу: _____ Н.
Сопротивление порезу: ____ Н/мм.
Цвет: _____.
Логотип на спине и груди по макету Заказчика.
	
	Размер (96-100/170-176) - 1 компл.
Размер (96-100/182-188) - 2 компл.
Размер (104-108/170-176) - 1 компл.
Размер (104-108/182-188) - 2 компл.
Размер (112-116/182-188) - 1 компл.

ИТОГО: 

7 компл.
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	Одежда специальная  Костюм ______

	Костюм летний мужской.
Комплектация: куртка, полукомбинезон.
Ткань: "_____"
Состав: полиэфир - ___%,
 хлопок - ____%, плотность ___ г/м²
Отделка: ___.
Застежка: _____.
Защитные элементы: закрытые застежки на манжетах, наколенники-карманы.
Карманы: накладные нагрудные карманы с клапанами, полуобъемные нижние карманы; на полукомбинезоне - нагрудный и для инструментов.
Цвет: ______.
Логотип на спине и груди по макету Заказчика.
	
	Размер (96-100/170-176) - 1 компл
Размер (104-108/170-176) - 2 компл.

ИТОГО: 

3 компл.

	
	

	24
	Одежда специальная  Костюм  ______

	Костюм летний мужской с защитными свойствами от термических рисков электрической дуги.
Комплектация: куртка, брюки.
Уровень защиты: ЕПВ50 до 17 кал/см2.
Защитные свойства:
Ти - от теплового излучения
Тт - от конвективной теплоты
То - от кратковременного воздействия открытого пламени
З - от общих производственных загрязнений
Ми - от истирания
Мп - от проколов и/или порезов
Ткань "БиОТерм®", НМВО, огнестойкая отделка
Куртка с центральной застёжкой на тесьму "молния". По линии талии кулиска со шнуром и фиксатором.
Манжета с застёжкой на петлю и две пуговицы для возможности регулирования по ширине. Воротник-стойка.
Брюки прямые с застёжкой на тесьму "молния", пояс с потайной застёжкой на петлю и пуговицу.
Цвет: васильковый с красной кокеткой, со световозвращающей полосой 50 мм.
Внутренняя накладка полочки, внутренняя сторона передней планки, клапаны карманов и пояс брюк контрастного красного цвета, – для контроля правильности эксплуатации костюма.
Разрывная нагрузка по основе: ____ Н
Разрывная нагрузка по Утку: ____ Н
Сопротивление проколу: ___ Н
Сопротивление порезу: _____Н
Стойкость к истиранию: ____ циклов.
Логотип на спине и груди по макету Заказчика.
	
	Размер (96-100/170-176) - 1 компл.
Размер (104-108/158-164) - 1 компл.

ИТОГО: 

2 компл.

	
	

	25
	Одежда специальная  Костюм утепленный  ______

	Костюм зимний мужской. 3, 4 классы защиты от пониженных температур (IV и Особый климатические пояса). Защита от механических воздействий (истирания, проколов, порезов) и ОПЗ.
Комплектация: куртка, полукомбинезон, съемная подкладка.
Ткань верха: смесовая, полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 240 г/м², ВО.
Утеплитель: «Термофайбер», 150 г/м², куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя; ветрозащитная ткань.
Капюшон: утепленный, съемный, регулируется.
Воротник: стойка со съемным меховым воротником.
Регулировки по ширине: по поясу и низу куртки; манжеты с эластичной тесьмой и патой на текстильной застежке.
Карманы: верхние в шве с застежкой на кнопку, нижние с клапанами, на рукаве, внутренний для телефона на утепляющей подкладке.
Световозвращающие полосы: по полочкам и спинке куртки, по низу полукомбинезона, по среднему шву капюшона.
Стойкость к истиранию: ____ циклов.
Разрывная нагрузка по основе: ____ Н.
Разрывная нагрузка по утку: ____Н.
Сопротивление порезу: ___Н/мм.
Стойкость к проколу: ____Н.
Воздухпроницаемость: ___ дм3/м2.с.
Цвет: _____.
Логотип на спине и груди по макету Заказчика.
	
	Размер (96-100/170-176) - 1 компл
Размер (104-108/170-176) -1 компл.

ИТОГО: 

2 компл.

	
	

	26
	Одежда специальная  Костюм  утепленный ______ 


	Костюм зимний женский. 1, 2 классы защиты от пониженных температур (I-II, III климатические пояса). Защита от механических воздействий (истираний, проколов, порезов) и общих производственных загрязнений.
Комплектация: куртка, брюки.
Состав ткани: микрополиэфир – 100%, плотность 155 г/м²
Отделка: ПУ-мембрана, МВО, кислотонепроницаемая отделка К20.
Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», 100 г/м², 2 слоя.
Застежка: на молнии (куртка); на молнии, бретели с карабинами (брюки).
Капюшон: съемный на молнии, утепленный, регулируется по лицевому вырезу и глубине.
Защитные элементы: ветрозищатная планка с застежкой на кнопках (куртка)
Регулировки: по талии куртки и поясу брюк — эластичная тесьма, хлястики на текстильной застежке; кулиска по низу куртки; низ боковых швов брюк с разрезами с застежкой на молнии.
Карманы: прорезные в швах на куртке и брюках с застежкой на молнии, на правом рукаве карман в шве с застежкой на молнии.
Световозвращающие элементы: на спинке, рукавах, полочках (куртка); на передних и задних половинках (брюки).
Цвет: ______.
Логотип на спине и груди по макету Заказчика.
	
	Размер (80-84/158-164) - 1 компл.
Размер (88-92/158-164) - 1 компл.

ИТОГО: 

2 компл.

	
	

	27
	Одежда специальная  Костюм утепленный ______
	Костюм зимний мужской.
Комплектация: куртка, полукомбинезон, съемный утепленный жилет, лицевая маска.
Ткань: полиамид – 100%, 120 г/м², ПУ-мембрана паропроницаемая, WR, НМВО.
Накладки: полиамид – 100%, 190 г/м², ПУ-мембрана паропроницаемая, WR, НМВО.
Утеплитель: «____», 100 г/м², 2 слоя (куртка, полукомбинезон), 1 слой (жилет).
Капюшон: утепленный съемный на молнии, с пристегивающейся опушкой из натурального меха и козырьком.
Защитные элементы: двойная ветрозащитная планка, ветрозащитная юбка с силиконовыми нитями, внутренние трикотажные манжеты на рукавах с отверстием для большого пальца.
Карманы: верхние с клапанами, нижние с двухсторонним входом, боковые наклонные, карман на рукаве.
Сопротивление порезу: ____ Н/мм.
Стойкость к проколу (сила прокола) при низкой скорости перемещения прокалывающей иглы: _____ Н.
Воздухопроницаемость:  _____ дм3/м2.с.
Цвет: _____.
Логотип на спине и груди по макету Заказчика.
	
	Размер (96-100/170-176) - 3 компл.
Размер (96-100/182-188) - 1 компл.
Размер (104-108/182-188) - 4 компл.
Размер (112-116/182-188) - 1 компл.

ИТОГО: 

9 компл.

	
	

	28
	Одежда специальная  Костюм утепленный ______
	Огнестойкий, антистатический, утепленный зимний костюм для защиты от нефтепродуктов легкой фракции.
Комплектация: куртка, полукомбинезон.
Защита от пониженных температур , 3-4 класс для эксплуатации в IV и Особом климатических поясах.
Защита от воздействия нефтепродуктов легкой фракции, 1 класс, Нл.
Защита от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени) - А, В1, С1, Ти, Тт, То.
Защита от статического электричества, Эс.
Защита от механических воздействий (истирания, прокол, порез) и общих производственных загрязнений, МиМпЗ.
Ткань: хлопок – 90%, полиамид – 10%, антистатическая нить, 250 г/м², НМВО, кислотостойкая отделка К50, огнестойкая отделка.
Утеплитель: полиэфир – ____%, не поддерживает горение, плотность – 150 г/м², куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя, ветрозащитная ткань.
Капюшон: съемный, утепленный, регулируется по объему и лицевому вырезу.
Застежка: на куртке – молния с двойной ветрозащитной планкой на потайных пуговицах; на полукомбинезоне – молния с ветрозащитным клапаном.
Карманы: для рации на правой полочке, для документов на левой полочке, нижние с клапанами на молнии, внутренний на пристегивающейся подкладке (куртка); боковые на передних половинках, задний с клапаном (полукомбинезон).
Регулировки по ширине: эластичный шнур по талии и низу, эластичная тесьма в манжетах рукавов с хлястиком на текстильной застежке, внутренние трикотажные манжеты (куртка); эластичная тесьма по поясу, молнии по боковым швам (полукомбинезон).
Защитные элементы: закрытая неметаллическая фурнитура; накладки по плечевым и швам, шаговым, налокотники, наколенники.
Световозвращающие полосы: огнестойкие, по полочкам, спинке, рукавам и низу полукомбинезона.
Воздухопроницаемость*, дм3/м2·с, ____ дм3/м2·с.
Стойкость к проколу: _____ Н.
Сопротивление порезу: ____ Н/мм.
Цвет: ______.
Логотип на спине и груди по макету Заказчика.
	
	Размер (104-108/170-176) - 2 компл.

ИТОГО: 

2 компл.

	
	

	29
	Одежда специальная  Костюм утепленный _______
	Костюм зимний мужской с защитными свойствами от термических рисков электрической дуги.
Комплектация: куртка, полукомбинезон с притачной утепляющей подкладкой.
I, II и III климатические пояса.
Уровень защиты: 55,7 кал/см2.
Защитные свойства:
Тн - от пониженных температур 1,2 класс
Ти - от теплового излучения
Тт - от конвективной теплоты
То - от кратковременного воздействия открытого пламени
З - от общих производственных загрязнений
Ми - от истирания
Мп - от проколов и/или порезов
Ткань: "____", НМВО, огнестойкая отделка.
Куртка: с притачной утепляющей подкладкой, пристегивающимся капюшоном, центральной застёжкой на тесьму "молния", кулиской по низу, комбинированными рукавами.
Полукомбинезон: с притачной утепляющей подкладкой, застёжкой на тесьму «молния».
Внутренняя накладка полочки, внутренняя сторона передней планки, клапаны карманов и пояс брюк контрастного красного цвета.
Логотип на спине и груди по макету Заказчика.
Стойкость к истиранию: ____ циклов.
Сопротивление проколу: _____ Н.
Сопротивление порезу: _____ Н/мм.
Цвет: _____, со световозвращающей полосой ___ мм.
Логотип на спине и груди по макету Заказчика.
	
	Размер (96-100/170-176) - 1 компл.
Размер (104-108/182-188) - 1 компл.

ИТОГО:

2 компл.

	
	

	30
	Одежда специальная  Куртка утепленная ______
	Куртка для защиты от механических воздействий (истирания, проколов, порезов) и ОПЗ.
"1, 2 классы защиты от пониженных температур (I-II, III климатический пояс).

Ткань верха: «____», полиэфир – 100%, 100 г/м², ПУ-покрытие.
Утеплитель: ____, 100 г/м², 3 слоя
Капюшон: съемный, на кнопках.
Защитные элементы: две ветрозащитные планки.
Регулировки: по талии, манжетам, низу куртки.
Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке, капюшону.
Стойкость к истиранию: ___ циклов.
Сопротивление проколу: ____ Н.
Сопротивление порезу: ____ Н/мм.
Цвет: ____.
Логотип на спине и груди по макету Заказчика.
	
	Размер (104-108/182-188) – 
1 шт.

	
	

	31
	Одежда специальная  Куртка утепленная _______
	Женская зимняя куртка  для защиты от холода (до –18 °С)  1, 2 классы защиты от пониженных температур (I-II, III климатические пояса). Защита от механических воздействий (истираний) и общих производственных загрязнений.
Состав ткани: микрополиэфир – 100%, плотность 155 г/м².
Отделка ткани: ПУ-мембрана паропроницаемая, НМВО, кислотонепроницаемая отделка К20.
Утеплитель: «_____», 150 г/м², 2 слоя.
Застежка: на молнии.
Капюшон: съемный на молнии, регулируется по лицевому вырезу.
Защитные элементы: ветрозащитная планка.
Регулировки: на спинке по линии талии эластичная тесьма, трикотажные манжеты, шнур с фиксаторами по низу куртки.
Карманы: верхний и нижние в швах с фигурной листочкой и застежкой на молнии.
Световозвращающие элементы: на спинке и полочках, на капюшоне.
Цвет: ______.
Логотип на спине и груди по макету Заказчика.
	
	Размер (96-100/158-164) - 1 шт.
Размер (104-108/158-164) - 1 шт.

ИТОГО:

2 шт.

	
	

	32
	Одежда специальная  Куртка утепленная ______
	Мужская зимняя куртка  для защиты от холода (рассчитана на носку в IV и особом климатических поясах), грязи, нефтепродуктов и масляных загрязнений, механических воздействий (истирания, проколов, порезов).
Ткань верха: микрополиэфир – 100%, 155 г/м², паропроницаемое ПУ-покрытие, НМВО, кислотонепроницаемая отделка К20.
Усилительные накладки: «_____», полиэфир - 100%
Утеплитель: «___», 150 г/м², 3 слоя.
Капюшон: утепленный, съемный, регулируется по лицевому вырезу, опушка из натурального меха отстегивается.
Защитные элементы: ветрозащитные двойная планка и юбка, внутренние трикотажные манжеты на рукавах.
Карманы: верхние с застежкой на влагозащитной молнии, боковые наклонные, нижние с двухсторонним входом с клапанами, карман на рукаве.
Стойкость к истиранию: ____ циклов.
Цвет: _____.
Логотип на спине и груди по макету Заказчика.
	
	Размер (104-108/170-176) – 
1 шт.

	
	

	33
	Одежда специальная  Куртка утепленная_____
	Мужская зимняя куртка  для защиты от холода 3, 4 классы защиты от пониженных температур (IV и Особый климатические пояса), защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истираний) и общих производственных загрязнений.
Состав ткани: микрополиэфир — 100%, плотность 135 г/м².
Отделка: ПУ мембрана, НМВО, кислотонепроницаемая отделка К20.
Утеплитель: _____, 150 г/м², 3 слоя.
Застежка: на молнии.
Регулировки: по линии талии, низу изделия и рукавов.
Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный, регулируется по лицевому вырезу и глубине.
Карманы: верхние с клапанами, верхний прорезной с влагозащитной молнией, боковые с застежкой на молнию.
Защитные элементы: ветрозащитные планки, ветрозащитная юбка.
Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке и рукавам.
Стойкость к истиранию_____ циклов.
Разрывная нагрузка швов: ____ Н.
Разрывная нагрузка основа: ____Н.
Цвет: _____.
Логотип на спине и груди по макету Заказчика.
	
	Размер (96-100/158-164) - 1 шт.
Размер (96-100/170-176) - 1 шт.
Размер (104-108/182-188) - 1 шт.

ИТОГО:

3 шт.

	
	

	34
	Одежда специальная  Куртка-накидка _____
	Куртка-накидка с уровнем защиты до  20,2 кал/см2 для усиления защитных свойств термостойких костюмов.
Защитные свойства:
Ти - от теплового излучения
Тт - от конвективной теплоты
То - от кратковременного воздействия открытого пламени
З - от общих производственных загрязнений
Ми - от истирания
Мп - от проколов и/или порезов
Эс - от воздействия статического электричества
Ткань «___», НМВО.
Куртка-накидка с центральной застёжкой на тесьму «молния», с право - и левосторонней планками, с застёжкой на потайных кнопках, планкой под молнией, рукавами комбинированного кроя, верхними и нижними накладными карманами.
Манжета с застёжкой на петлю и две пуговицы для возможности регулирования по ширине.
Воротник-стойка. Огнестойкая текстильная застёжка.
Воздухопроницемость: ___дм3/м2·с
Сопротивление проколу: ____ Н.
Сопротивление: ____ Н/мм.
Цвет: _____, со световозвращающей полосой 50 мм.
Логотип на спине и груди по макету Заказчика.
	
	Размер (96-100/170-176) - 2 компл.
Размер (104-108/158-164) - 1 компл.

ИТОГО:

3 компл.

	
	

	35
	Одежда специальная  Куртка-рубашка ______
	Куртка-рубашка с уровнем защиты до 13,1 кал/см2.
Защитные свойства:
Ти - от теплового излучения
Тт - от конвективной теплоты
То - от кратковременного воздействия открытого пламени
З - от общих производственных загрязнений
Ми - от истирания
Мп - от проколов и/или порезов
Эс - от воздействия статического электричества
Ткань "____", НМВО.
Застёжка на пуговицах.
Цвет: _____.
Логотип на спине и груди по макету Заказчика.
Воздухопроницемость: ____ дм3/м2·с
Сопротивление проколу: ____ Н.
Сопротивление: ____ Н/мм.
	
	Размер (96-100/170-176) - 2 компл.
Размер (104-108/158-164) - 1 компл.

ИТОГО:

3 компл.

	
	

	36
	Одежда специальная   Белье ________

	Белье  термостойкое антистататическое с уровенем защиты до 12 кал/см2 для повышения защитных свойств комплектов от термических рисков электрической дуги.
Защитные свойства:
Ти - от теплового излучения
Тт - от конвективной теплоты
То - от кратковременного воздействия открытого пламени
Комплектация: фуфайка, кальсоны.
Материал термоогнестойкое антиэлектростатическое трикотажное полотно.
Цвет: _____.
	
	Размер (96-100/170-176) - 2 компл.
Размер (104-108/158-164) - 2 компл.

ИТОГО:

4 компл.

	
	

	37
	Одежда специальная    Свитер-фуфайка ____

	Свитер-фуфайка термостойкий для повышения защитных свойств комплектов от термических рисков электрической дуги.
Защитные свойства:
Ти - от теплового излучения
Тт - от конвективной теплоты
То - от кратковременного воздействия открытого пламени
Материал: _____ трикотаж.
Цвет: ____.
	
	Размер (96-100/170-176) - 2 шт.
Размер (104-108/158-164) - 1 шт.

ИТОГО:

3 шт.

	
	

	38
	Одежда специальная  Термобелье ______

	Комплект термобелья (фуфайка, кальсоны) мужской двухслойный с начесом.
Ткань: трикотаж с фактурным переплетением.
Внутренний слой: ___% акрил.
Внешний слой: ___% хлопок , ___% ПЭФ
Общий смесовой состав: ___% хлопок, ___% ПЭФ
Плотность: ___ гр/м.кв.
Цвет: ___.
	
	Размер (96-100/170-176) - 5 компл.
Размер (104-108/170-176) - 1 компл.
Размер (96-100/182-188) - 3 компл.
Размер (104-108/182-188) - 6 компл.
ИТОГО:

15 компл.

	
	

	39
	Одежда специальная   Рубашка-поло
_____
	Рубашка-поло классического кроя, из натурального трикотажного полотна с коротким рукавом, отложным воротником и застежкой на пуговицы.
Материал: трикотаж, тип переплетения "___"
Состав: ___% хлопок, плотность _____ г/м².
Застежка: планка на пуговицах.
Цвет: _____.
	
	Размер: 2XL- 112-116/ 182-188 - 2 шт.

	
	

	40
	Одежда специальная    Футболка
_______
	Женская футболка приталенного силуэта из трикотажного полотна с круглым вырезом горловины. Рукав: короткий втачной.
Ткань: полотно трикотажное.
Состав: хлопок _____%, плотность ______ г/м².
Цвет: ____.
	
	Размер S - 80-84/158-164  - 1 шт.

Размер L- 96-100/170-176 - 1 шт.

ИТОГО:

2 шт.


	
	

	41
	Одежда специальная    Футболка______

	Женская футболка приталенного силуэта из трикотажного полотна с круглым вырезом горловины. Рукав: короткий втачной.
Ткань: полотно трикотажное.
Состав: хлопок ______%, плотность ______ г/м².
Цвет: ____.
	
	Размер M - 88-92/ 170-176 –

2 шт.


	
	

	42

	Одежда специальная    Футболка _______

	Мужская футболка прямого силуэта из трикотажного полотна с круглым вырезом горловины.
Рукав: короткий втачной.
Ткань: полотно трикотажное.
Состав: хлопок ____%, плотность ____ г/м².
Цвет: _____.
	
	Размер L- 96-100/ 170-176 - 16 шт.
Размер XL-104-108/ 182-188 - 14 шт.
Размер 2XL- 112-116/ 182-188  - 4 шт.
Размер 3XL- 120-124/ 182-188 - 2 шт.

ИТОГО:

36 шт.


	
	

	43
	Одежда специальная    Халат ______

	Ткань: смесовая.
Состав: полиэфир - ___%, хлопок - ____%, плотность ____г/м².
Застежка: на пуговицах.
Воротник: отложной.
Карманы: накладные нагрудный и нижние.
Цвет: _____.
	
	Размер (104-108/170-176) – 
1 шт.

	
	

	44
	Средства индивидуальной защиты головы Каска ______
	Каска с системой вентиляции climazone и гибким оголовьем.
Комплектация: 2-х точечный подбородочный ремень с креплением к оголовью.
Материал корпуса: полиэтилен высокой плотности / HDPE.
Материал оголовья: текстиль.
Крепление оголовья: в шести точках.
Регулировка оголовья: храповик.
Крепление других видов СИЗ: пазы для щитков, наушников, фонаря и кабеля.
Температурный режим: от -50 до +50 °C.
Храповый механизм для регулировки размера оголовья от 52 до 61 см.
Логотип  по макету Заказчика.
	
	5 шт.

	
	

	45
	Средства индивидуальной защиты головы  Подшлемник ______

	Подшлемник термостойкий для использования в комплекте с костюмом, предназначенным для защиты от воздействия электрической дуги.
Уровень защиты: 35,8 кал/см2.
Защитные свойства:
Ти - от теплового излучения
Тт - от конвективной теплоты
То - от кратковременного воздействия открытого пламени
Тн - от пониженных температур
З - от общих производственных загрязнений
Ми - от истирания
Материал: хлопок огнестойкий.
Цвет: тёмно-синий.
Модель облегающего силуэта, двухслойный, закрывает голову.
Все швы подшлемника плоские.
	
	Размер: 54-57 – 
2 шт.
	
	

	46
	Средства индивидуальной защиты головы Кепка
	Кепка для защиты от механических воздействий (истираний) и общих производственных загрязнений.
Состав ткани: полиэфир – ____%, хлопок – ____%
Регулировки: хлястик с креплением для регулировки по ширине.
Особенности: световозвращающие элементы (термотрансфер), вентиляционные отверстия.
Цвет: ____.
Логотип  по макету Заказчика.
	
	Размер: 54-62 – 
6 шт.

	
	

	47


	Средства индивидуальной защиты головы  Шапка _____
	Утепленная шапка с отворотом для защиты головы от холода.
Материал: трикотажное полотно, акрил − ____%
Утеплитель: _____, 40 г/м².
Цвет: _____.
	
	Размер 54-62 – 
25 шт.


	
	

	48


	Одежда специальная  Куртка ______
	Куртка для защиты от механических воздействий (истираний) и общих производственных загрязнений.
Материал: стрейчевая ткань с эффектом замши.
Состав ткани: хлопок – 97%, спандекс – 3%, плотность не менее 270 г/м².
Ткань накладок: Cordura 500D c PU-покрытием Компаньон с рисунком "клетка".
Воротник: отложной.
Застежка: на молнии закрытая планкой на текстильной застежке и кнопки.
Карманы: накладные нагрудные с планкой, нижние карманы в швах; 3-х секционный карман на рукаве.
Регулировки по ширине: хлястики на кнопках по поясу, манжеты рукавов на кнопках.
Стойкость к истиранию по плоскости: _____ циклов.
Разрывная нагрузка по основе: ____Н.
Цвет: ______.
Логотип  по макету Заказчика.
	
	Размер (104-108/170-176) – 
1 шт.
	
	

	49
	Одежда специальная     Брюки
	Брюки для защиты от механических воздействий (истираний) и общих производственных загрязнений.
Материал: стрейчевая ткань с эффектом замши.
Состав ткани: хлопок – 97%, спандекс – 3%, плотность не менее 270 г/м².
Ткань накладок: Cordura 500D c PU-покрытием.Компаньон с рисунком "клетка".
Застежка: гульфик на молнии, пояс на пуговице с шлевками.
Карманы: передние отлетные 4-х и 2-х секционные для мелких предметов и деталей с петлями для инструментов, боковой накладной карман с клапаном на текстильной застежке и отделением для рации, боковой карман для инструментов со съемным кармашком 2 задних накладных кармана.
Усилительные накладки: наколенники со входом для амортизационных вкладышей с внешней стороны по низу, а также по низу брючин.
Стойкость к истиранию по плоскости: _____ циклов.
Разрывная нагрузка по основе: _____ Н.
Цвет: ______.
	
	Размер (104-108/170-176) – 
1 шт.
	
	

	
	ИТОГО:
	


	Описание и требования к нанесению логотипа на костюмы, куртки

	Внешний вид логотипа
	
[image: image2]

	Цвет
	Согласование цвета логотипа после заключения договора

	Метод
	Термоперенос

	Место нанесения
	На груди с левой стороны

На спину куртки

	Размеры логотипа на спине куртки 
	Согласование размера логотипа после заключения договора

	Размеры логотипа на груди
	Согласование размера логотипа после заключения договора

	Гарантия
	Не менее 6 месяцев


3. Требования к упаковке товара:

Упаковка товара должна обеспечивать защиту товара от порчи, повреждений при транспортировании всеми видами транспорта, перегрузке, хранении при соответствующей температуре окружающего воздуха, защищать от попадания пыли, грязи и атмосферных осадков. Каждая единица товара должна быть упакована в индивидуальный полиэтиленовый или бумажно-полиэтиленовый пакет. Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям действующего законодательства, обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении, упаковка должна быть новой, неповрежденной при транспортировке и иметь соответствующую маркировку.

4. Общие требования:

В случае обнаружения некачественного или несоответствующего заявленным требованиям товара Заказчик имеет право предъявить претензии Поставщику в течение всего срока гарантии и потребовать замены некачественного товара в согласованные сроки за счет Поставщика. Поставщик обязан обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар, если указанный товар не подошел по размеру. Обмен проводится, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, фабричные ярлыки.


Подтверждением качества поставляемого товара со стороны Поставщика являются документы, установленного образца декларация о соответствии (действующий сертификат соответствия и т.п.) в случае установления действующим законодательством соответствующих требований. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения Заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.).

Заказчик



                            Поставщик
__________________/                       /                     _________________/                       /

«____»___________ 2026г.

       
               «____»___________ 2026г.

М.П.





                  М.П. 

Раздел IV. ФОРМА ЗАЯВКИ

(ЗАЯВКА ПОДАЕТСЯ УЧАСТНИКОМ В ФОРМАТЕ WORD, 

PDF не требуется!)
На бланке участника закупки

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения с  ФБУ «Пермский ЦСМ» договора на _____________________________________________________________________________________.

 (указывается предмет договора)

1. Изучив извещение о запросе котировок в электронной форме (далее – запрос котировок) на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативно-правовые акты: 

(Данные заполняются полностью)
____________________________________________________________________________________________

указать наименование организации, фирменное наименование (при наличии) юридического лица  /

 фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя

Реквизиты: 
Адрес юридического лица: ______________________________________________________________

Почтовый адрес юридического лица: __________________________________________________________

Для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя:
Адрес места жительства: ______________________________________________________________________________
Паспортные данные: 
серия _______ № _________, выдан _____________________________________________________

наименование выдавшего органа

_______________________, код подразделения _______________, дата выдачи ________________
Реквизиты: 


ОГРН/ОГРНИП__________

ИНН______________КПП_______________ 

Банковские реквизиты:

Наименование обслуживающего банка ___________________________

Расчетный счет _______________________________________________

Корреспондентский счет _______________________________________

Код БИК _________________________________________________

ОКПО______________________ОКТМО_______________________

ОКВЭД______________________ОКФС_______________________

ОКАТО_____________________ ОКОПФ______________________

Адрес электронной почты:___________________________________

Телефон:
______________

в лице, ______________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя организации, уполномоченного лица (для юридического лица))

сообщает о согласии участвовать в запросе котировок и направляет настоящую заявку на участие в запросе котировок.

2.  Предлагаем осуществить поставку _____________________________ в соответствии с установленными требованиями, которые мы представили в настоящем предложении и на общую сумму_____________ (_______________________ рублей __ копеек), включая НДС (_____) ___________ (_______________ рублей __ копеек)/без НДС, со следующими показателями:
2.1. Наименование и характеристики товара: 
	№
п/п
	Наименование
Товара (торговая марка)
	Характеристики товара
	Страна происхождения товара
	Размер, рост, кол-во
	Цена, руб., 

в т.ч. НДС(__%/без НДС)
	Сумма, руб., 

в т.ч. НДС(__%/без НДС)

	1
	Перчатки трикотажные вязаные из хлопчатобумажной пряжи в смеси с полиэфирными нитями, с покрытием из полимерных материалов
	Классические трикотажные кругловязальные перчатки из смесовой пряжи (6 нитей) для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических факторов.
Материал основы: хлопок – ___%, полиэфир –___%
Вид покрытия: ______.
Вид нанесения: _____.
Класс вязки: ____.
Цвет: _____.
	
	Размер: 10 – 

400 пар

	
	

	2
	Перчатки трикотажные без ПВХ
	Трикотажные вязаные хлопкополиэфирные перчатки для защиты рук от истирания.
Класс риска: ___.
Материал основы: хлопок ___ %, полиэфир  ___%
Свойства: _____.
Класс вязки: ____.
Цвет: _____.
	
	Размер: 8 – 

400 пар
	
	

	3
	Перчатки вязаные полиэфирные для защиты рук _____
	Нейлоновые перчатки, обладающие высокой стойкостью к механическому воздействию.
Свойства: отличная тактильная чувствительность, не оставляют следов на поверхностях.
Материал основы: ______.
Для легких сборочных работ, манипуляции с мелкими и тонкими предметами, сборка мелких деталей, сборка и чистовая обработка.
	
	Размер: 8 – 

300 пар
	
	

	4
	Перчатки вязаные полиакрилонитриные с рельефным покрытием из натурального латекса_______

	Утепленные бесшовные трикотажные перчатки с подкладкой из махровой акриловой ткани и изолирующим латексным покрытием для защиты рук от пониженных температур.
Материал основы: _______.
Материал покрытия______.
Защитные свойства:
Стойкость к истиранию - ___ (500 циклов)
Стойкость к порезам - ___ (2,5 показатель)
Сопротивление раздиру - ___ (50 Ньютонов)
Сопротивление проколу - ___ (20 Ньютонов)
Стойкость к порезам (EN ISO 13997) – А (2 Ньютона).
	
	Размер: 9 – 
5 пар
	
	

	5
	Перчатки специальные вязаные для защиты рук от пониженных температур и механических воздействий_______

	Перчатки для защиты от пониженных температур во II и III климатических поясах.
Вязанная основа из полушерстяной пряжи и утеплитель. Спилковые накладки на ладонной части для придания изделию прочности и износостойкости.
Материал: шерсть – ____%, акрил – ___%
Материал накладок: ______.
Цвет: _______.
	
	Размер: 

M (9) - 10 пар (бежевый меланж)
Размер: L (10) - 5 пар (серый меланж)

ИТОГО: 15 пар
	
	

	6
	Средства индивидуальной защиты ног, обувь специальная Ботинки ________
	Зимние ботинки мужские с высокими берцами  из натуральной кожи с защитным подноском для защиты ноги от холода (мороз до -30 °С) и вредных производственных факторов: пыли, нефти и нефтяных масел. Подошва не скользит на мокрых и зажиренных поверхностях, позволяющая безопасно передвигаться в агрессивных средах.
Материал верха: ___________.
Утеплитель: ________
Климатический пояс: II, III, "особый".
Материал подошвы: _____.
Защитные свойства подошвы: _____.
Тип подошвы: _______.
Метод крепления: _____.
Глубина протектора: ___ мм.
Подносок: композитный (200 Дж) с низкой подверженностью к температурному воздействию.
Стелька: __________.
Высота берца  ____ мм.
Коэффициент трения скольжения по обледенелым поверхностям ____.
Сопротивление истиранию: ____ Дж/мм3.
Верх – _______  толщина ______ мм.
Прочность материала _______ Н/мм2
Прочность на разрыв ходовой части подошвы _______ Н/см.
Сопротивление сквозному проколу _______Н.
Твердость подошвы _____ единиц по Шору.
Прочность крепления верха с подошвой: ________ Н/мм.
Цвет: _______.
	
	Размер: 41 - 1 пара

Размер: 42 - 3 пары

Размер: 43 - 1 пара

Размер: 44 - 1 пара

Размер: 46 - 1 пара

ИТОГО: 7 пар
	
	

	7
	Средства индивидуальной защиты ног, обувь специальная  Ботинки ________
	Обувь специальная демисезонная женская для защиты от истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж, химических факторов (нефти и нефтепродуктов), скольжения, общих производственных загрязнений, водонепроницаемая, без утеплителя.
Материал верха: _____ толщиной _____ мм.
Подкладка: ______, спилок в пяточной зоне.
Материал подошвы: ______.
Защитные свойства подошвы: _____.
Тип подошвы: ________.
Метод крепления: _______.
Глубина протектора: _______ мм.
Подносок: композитный (200 Дж) с низкой подверженностью к температурному воздействию.
Стелька: ________.
Защитные свойства: ______, подошва ______.
Сопротивление истиранию: ___ Дж/мм3
Коэффициент трения скольжения по обледенелым поверхностям ______.
Сопротивление истиранию: ______ Дж/мм3
Термостойкость подошвы: Материал подошвы обладает термостойкостью ____ С в течение ___ мин.
Прочность материала подошвы _____ Н/мм2
Прочность на разрыв ходовой части подошвы _____ Н/см.
Сопротивление сквозному проколу ____Н.
Твердость подошвы _____ единиц по Шору.
Прочность крепления верха с подошвой: __________
Цвет: _______.
	
	Размер: 37 –

 1 пара


	
	

	8
	Средства индивидуальной защиты ног, обувь специальная Ботинки______

	Зимние ботинки с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ/ТПУ), литьевого метода крепления для защиты от: истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж , химических факторов (нефти и нефтепродуктов), скольжения, пониженных температур, общих производственных загрязнений.
Верх обуви из ______ толщиной _____ мм .
Утеплитель из шерстяного меха  с повышенной износостойкостью.
Коэффициент трения скольжения по обледенелым поверхностям _____.
Сопротивление истиранию: _____ Дж/мм3
Прочность материала подошвы _____ Н/мм2
Прочность на разрыв ходовой части подошвы ______ Н/см.
Сопротивление сквозному проколу ______Н.
Твердость подошвы _____ единиц по Шору.
Прочность крепления верха с подошвой: _______ Н/мм.
Цвет: ______.
	
	Размер: 37 - 1 пара

Размер: 38 - 1 пара

ИТОГО: 

2 пары
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	Средства индивидуальной защиты ног, обувь специальная Ботинки_______
	Зимние износостойкие ботинки для защиты от холода до – 40 °C.
Материал верха: ___________.
Утеплитель: ______.
Материал подошвы: ________.
Защитные свойства подошвы: _____.
Тип подошвы: ________.
Метод крепления: _______.
Глубина протектора: ____ мм.
Подносок: композитный (200 Дж).
Стелька: _________.
Защитные свойства: _______.
Коэффициент трения скольжения по обледенелым поверхностям ______.
Сопротивление истиранию_______.
Прочность материала подошвы ____ Н/мм2
Прочность на разрыв ходовой части подошвы _______Н/см.
Сопротивление сквозному проколу ______Н.
Твердость подошвы ______ единиц по Шору.
Прочность крепления верха с подошвой: _______ Н/мм.
Цвет: ________.
	
	Размер: 41 - 1 пара

Размер: 43 - 1 пары

Размер: 44 - 1 пара

ИТОГО: 

3 пары


	
	

	10
	Средства индивидуальной защиты ног, обувь специальная  Ботинки _______
	Обувь специальная для комфортной и безопасной работы в межсезонье с верхом из натуральной кожи на трехслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ/ТПУ) литьевого метода крепления для защиты от: истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж, химических факторов (нефти и нефтепродуктов), скольжения, общих производственных загрязнений, воздействия общей вибрации на тело работника.
Материал верха: ____ толщиной ___ мм.
Подкладка: _______.
Глубина протектора: ______ мм.
Стелька: ______________.
Цвет: _______.
Коэффициент трения скольжения по обледенелым поверхностям ______.
Сопротивление истиранию: ______.
Прочность материала подошвы не менее 3,8 Н/мм2
Прочность на разрыв ходовой части подошвы не менее 215 Н/см.
Сопротивление сквозному проколу ______Н.
Твердость подошвы _____ единиц по Шору.
Прочность крепления верха с подошвой: ______ Н/мм.
Цвет: ______.
	
	Размер: 40 - 1 пара
Размер: 42 - 1 пара
Размер: 43 - 3 пары

ИТОГО: 

5 пар
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	Средства индивидуальной защиты ног, обувь специальная Ботинки________
	Зимние ботинки мужские  из натуральной кожи с защитными свойствами:
То - от открытого пламени
Тп300 - от контакта с нагретыми поверхностями до 300º С
З - от общих производственных загрязнений
Ми - от истирания
Мв - от вибрации
Мун200 - от ударов в носочной части энергией 200 Дж
Сж - от скольжения по зажиренным поверхностям
См - от скольжения по мокрым, загрязнённым и другим поверхностям
Сл - от скольжения по обледенелым поверхностям
Нс - от сырой нефти
Нм - от нефтяных масел и продукции тяжёлых фракций
Тн40 - от температур до минус 40 °С
Верх обуви: ______.
Утеплитель: ______.
Подносок: _______.
Тип подошвы: _____.
Подошва: ______.
Метод крепления: ______.
Условная прочность: _____.
Твердость по Шору А : _____.
Прочность крепления подошвы: _____Н/см
Прочность швов: ______ Н/см
Прочность подошвы на разрыв: ___Н/см
Сопротивление истиранию при скольжении (подошва): _____ м3/Тдж.
Цвет: _____.
	
	Размер: 43 – 

1 пара
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	Средства индивидуальной защиты ног, обувь специальная Ботинки ______
	Ботинки для защиты от термических рисков электрической дуги с защитными свойствами:
То - от открытого пламени
Тп300 - от контакта с нагретыми поверхностями до 300º С
З - от общих производственных загрязнений
Ми - от истирания
Мв - от вибрации
Мун200 - от ударов в носочной части энергией 200 Дж
Сж - от скольжения по зажиренным поверхностям
См - от скольжения по мокрым, загрязнённым и другим поверхностям
Сл - от скольжения по обледенелым поверхностям
Нс - от сырой нефти
Нм - от нефтяных масел и продукции тяжёлых фракций
Материал верха: ______.
Подкладка: ______.
Подносок: _______.
Тип подошвы: ______.
Подошва: __________.
Метод крепления: ____.
Все материалы — ______.
Отсутствие металлических деталей.
Глухой клапан для предотвращения попадания пыли внутрь.
Глубокий самоочищающийся протектор подошвы против скольжения.

Усилие сопротивления проколу: _____.
Цвет: ______.
	
	Размер: 40 - 1 пара

Размер: 41 - 1 пара

ИТОГО: 

2 пары


	
	

	13
	Средства индивидуальной защиты ног, обувь специальная Полуботинки______
	Обувь специальная для защиты от: истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж, проколов 1200 Н, химических факторов (нефти и нефтепродуктов), скольжения, общих производственных загрязнений.
Материал верха: ______.
Подкладка: ___________.
Наличие перфорационных отверстий для отличной воздухопроницаемости.
Материал подошвы______.
Защитные свойства подошвы: ____.
Тип подошвы: ______.
Метод крепления: _____.
Глубина протектора: ___ мм.
Подносок: _____.
Стелька: _______.
Антипрокольная стелька: ______.
Защитные свойства: _______.
Прочность крепления верха с подошвой: ______Н/мм.
Прочность верха на разрыв: _____Н.
Твердость подошвы по Шору: ___.
Прочность на разрыв ходовой части подошвы: _____Н/см.
Прочность крепления деталей низа с верхом: ______ Н/см.
Сопротивление сквозному проколу: ______ Н.
Цвет: _____.
	
	Размер: 40 – 

1 пара
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	Средства индивидуальной защиты ног, обувь специальная Полуботинки  ______
	Обувь специальная для комфортной и безопасной работы в межсезонье. Защита от общепроизводственных загрязнений, истирания, нефти и нефтепродуктов, контакта с нагретыми поверхностями.
Материал верха: ______.
Подкладка: ______.
Материал подошвы: ___.
Защитные свойства подошвы: ___.
Тип подошвы: ______.
Метод крепления: ______.
Глубина протектора: ____ мм.
Подносок: ______.
Стелька: _______.
Защитные свойства: ____.
Ударная прочность защитного подноска: ( величина внутреннего зазора безопасности: _____ мм.
Цвет: _____.
	
	Размер: 37 - 2 пары

Размер: 39 - 1 пара
ИТОГО: 

3 пары
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	Средства индивидуальной защиты ног, обувь специальная Полуботинки______

	Обувь специальная с верхом из текстильного материала для защиты от: истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж, скольжения, общих производственных загрязнений, статического электричества.
Материал верха: ____, особо устойчивый к износу.
Подкладка:______.
Материал подошвы: _____.
Защитные свойства подошвы: ____.
Тип подошвы: ______.
Метод крепления: _______.
Глубина протектора: ______.
Подносок: ______.
Стелька: _______.
Прочность материала подошвы на разрыв: _____Н/см
Внутренний зазор безопасности защитного носка (при ударе энергией 200 Дж): _______ мм.
Прочность крепления деталей низа с верхом обуви: ______ Н/см.
Прочность на разрыв соединений деталей верха обуви: ___ Н/см.
	
	Размер: 41 - 1 пара
Размер: 43 - 1 пара
ИТОГО: 

2 пары
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	Средства индивидуальной защиты ног, обувь специальная Полуботинки _____
	Обувь специальная для комфортной и безопасной работы в межсезонье. Защита от истирания, ударов в носочной части, химических факторов (нефти и нефтепродуктов), скольжения, общих производственных загрязнений.
Материал верха: ______.
Подкладка: _____.
Материал подошвы: _____.
Защитные свойства подошвы: ____.
Тип подошвы: _____.
Метод крепления: ____.
Глубина протектора: ___ мм.
Подносок: _____.
Стелька: ______.
Прочность материала подошвы при растяжении: ______ Н/мм2
Прочность на разрыв ходовой части подошвы: ______ Н/см.
Прочность крепления деталей низа с верхом_____ Н/см.
Прочность ниточных соединений деталей верха: _____ Н/см.
Цвет: _____.
	
	Размер: 40 - 1 пара
Размер: 43 - 1 пара
Размер: 46 - 1 пара

ИТОГО: 

3 пары
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	Средства индивидуальной защиты ног, обувь специальная  Сапоги ______
	Обувь специальная с комбинированным верхом из натуральной кожи и войлока однослойной подошве из резины доппельно-клеевого метода крепления для защиты от: ударов в носочной части энергией 200 Дж, пониженных температур до – 40 °C, общих производственных загрязнений.
Материал верха_____.
Голенище регулируется по ширине с помощью ремешка.
Подкладка: _____.
Утеплитель: _____.
Материал подошвы: _____.
Тип подошвы: _____.
Метод крепления: ____.
Подносок: ______.
Стелька: ______.
Цвет: _____.
	
	Размер: 43 – 

1 пара
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	Средства индивидуальной защиты ног, обувь специальная Сапоги______
	Обувь специальная с верхом из натуральной кожи   для защиты от: истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж, химических факторов (нефти и нефтепродуктов), скольжения, общих производственных загрязнений.
Материал верха: _____ толщиной _____.
Подкладка: текстильный материал в носочной части, голенище без подкладки, в пяточной зоне спилок подкладочный.
Голенище регулируется по ширине ремнём на котором имеется световозвращающий элемент.
Материал подошвы: _____.
Защитные свойства подошвы: ____.
Тип подошвы: _____.
Метод крепления: ______.
Глубина протектора: _____ мм.
Подносок: ______.
Стелька: ______.
Прочность крепления верха с подошвой: _____ Н/мм
Твердость подошвы по Шору: _____ единиц.
Прочность материала подошвы: _____ Н/мм2
Прочность на разрыв ходовой части подошвы: Прочность на разрыв ходовой части подошвы _____ Н/см.
Прочность крепления деталей низа с верхом: ___Н/см.
Прочность ниточных соединений деталей верха:  ____ Н/см.
Цвет: ____.
	
	Размер: 41 – 

1 пара
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	Средства индивидуальной защиты ног 

Тапочки _____
	Кожаные тапочки на резиновой подошве для работы в закрытых отапливаемых помещениях для защиты от общепроизводственных загрязнений.
Верх обуви: _______.
Подкладка: _______.
Тип подошвы: ______.
Материал подошвы: _____.
Подносок: ____.
Метод крепления: ______.
Цвет: _____.
Защитные свойства - З.
Подошва устойчива к многочисленным изгибам, к протиранию, обладающая противоскользящими свойствами.
Материалы рассчитаны на интенсивную носку.
Высота крайней передней точки подошвы ____ см, высота крайней задней части подошвы ____ см.
Температурный режим подошвы: от -10°С до +50°С.

Диметилтерефталат: ____ мг/м3 Этиленгликоль:  _____ мг/м3
	
	Размер: 38  - 

1 пара
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	Одежда специальная утеплённая 

Жилет _____
	Жилет утепленный для защиты от механических воздействий (истирания, проколов, порезов) и ОПЗ.
Состав ткани: микрополиэфир — 100%, плотность 155 г/м²
Отделка ткани: паропроницаемое ПУ-покрытие, НМВО, кислотонепроницаемая отделка К20.
Утеплитель: _____, 100 г/м²,2 слоя
Застежка: ____.
Защитные элементы: _____.
Карманы: _____.
Цвет: _____.
Логотип на спине и груди по макету Заказчика.
	
	Размер (88-92/158-164) - 1 шт.
Размер (104-108/170-176) - 1 шт.

ИТОГО: 

2 шт.
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	Одежда специальная Костюм  _______


	Костюм летний мужской.
Комплектация: куртка, полукомбинезон.
Состав ткани: полиэфир ____%, хлопок _____%, плотность ____ г/м²
Отделка: МВО, кислотостойкая отделка К50
Застежка: центральная на кнопки (куртка); на молнию (полукомбинезон).

Регулировки: манжеты рукавов с застежкой на кнопку (куртка); пояс с эластичной тесьмой, бретели с застежкой "карабин" и эластичной вставкой (полукомбинезон).
Карманы: нагрудные накладные с клапанами, карманы в шве, накладной на рукаве (куртка); накладные карманы, нагрудный с клапаном, карман для инструментов (полукомбинезон).
Разрывная нагрузка: основа ____Н, Уток _____ Н.
Стойкость к истиранию по плоскости: _____ циклов.
Водоотталкивание в исходном виде: ____ циклов.
Маслоотталкивание в исходном виде: _____ баллов.
Маслоотталкивание после 5 стирок при 60°С: ____баллов.
Цвет: _____.
Логотип на спине и груди по макету Заказчика.
	
	Размер (96-100/170-176) - 4 компл.
Размер (96-100/182-188) - 3 компл.
Размер (104-108/170-176) - 1 компл.
Размер (104-108/182-188) - 1 компл.
Размер (112-116/170-176) - 1 компл.
Размер (112-116/182-188) - 1 компл.

ИТОГО: 

11 компл.
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	Одежда специальная  Костюм______


	Костюм летний мужской.
Комплектация: куртка, полукомбинезон.
Защиты от воздействия нефтепродуктов легкой фракции, 1 класс, Нл
Защита от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени) - А В1 С1, Ти, Тт, То
Защита от статического электричества, Эс.
Защита от механических воздействий (истирания, прокола, пореза) и общих производственных загрязнений, МиМпЗ.
Ткань: хлопок – ___%, полиамид – ___%, антистатическая нить, 250 г/м², НМВО, кислотостойкая отделка К50, огнестойкая отделка.
Застежка: _____.
Регулировки по ширине: ______.
Защитные элементы: _____.
Световозвращающие полосы: огнестойкие, по полочкам, спинке, рукавам и низу полукомбинезона.
Стойкость к истиранию: ___ циклов.
Водоотталкивание в исходном виде: ____ мм.вод.ст.
Водоотталкивание после пяти стирок: ____ мм.вод.ст.
Кислотонепроницаемость, серная 50% кислота,   ____ часов.
Стойкость к проколу: _____ Н.
Сопротивление порезу: ____ Н/мм.
Цвет: _____.
Логотип на спине и груди по макету Заказчика.
	
	Размер (96-100/170-176) - 1 компл.
Размер (96-100/182-188) - 2 компл.
Размер (104-108/170-176) - 1 компл.
Размер (104-108/182-188) - 2 компл.
Размер (112-116/182-188) - 1 компл.

ИТОГО: 

7 компл.
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	Одежда специальная  Костюм ______


	Костюм летний мужской.
Комплектация: куртка, полукомбинезон.
Ткань: "_____"
Состав: полиэфир - ___%,

 хлопок - ____%, плотность ___ г/м²
Отделка: ___.
Застежка: _____.
Защитные элементы: закрытые застежки на манжетах, наколенники-карманы.
Карманы: накладные нагрудные карманы с клапанами, полуобъемные нижние карманы; на полукомбинезоне - нагрудный и для инструментов.
Цвет: ______.
Логотип на спине и груди по макету Заказчика.
	
	Размер (96-100/170-176) - 1 компл
Размер (104-108/170-176) - 2 компл.

ИТОГО: 

3 компл.

	
	

	24
	Одежда специальная  Костюм  ______


	Костюм летний мужской с защитными свойствами от термических рисков электрической дуги.
Комплектация: куртка, брюки.
Уровень защиты: ЕПВ50 до 17 кал/см2.
Защитные свойства:
Ти - от теплового излучения
Тт - от конвективной теплоты
То - от кратковременного воздействия открытого пламени
З - от общих производственных загрязнений
Ми - от истирания
Мп - от проколов и/или порезов
Ткань "БиОТерм®", НМВО, огнестойкая отделка
Куртка с центральной застёжкой на тесьму "молния". По линии талии кулиска со шнуром и фиксатором.
Манжета с застёжкой на петлю и две пуговицы для возможности регулирования по ширине. Воротник-стойка.
Брюки прямые с застёжкой на тесьму "молния", пояс с потайной застёжкой на петлю и пуговицу.
Цвет: васильковый с красной кокеткой, со световозвращающей полосой 50 мм.
Внутренняя накладка полочки, внутренняя сторона передней планки, клапаны карманов и пояс брюк контрастного красного цвета, – для контроля правильности эксплуатации костюма.
Разрывная нагрузка по основе: ____ Н
Разрывная нагрузка по Утку: ____ Н
Сопротивление проколу: ___ Н
Сопротивление порезу: _____Н
Стойкость к истиранию: ____ циклов.
Логотип на спине и груди по макету Заказчика.
	
	Размер (96-100/170-176) - 1 компл.
Размер (104-108/158-164) - 1 компл.

ИТОГО: 

2 компл.

	
	

	25
	Одежда специальная  Костюм утепленный  ______


	Костюм зимний мужской. 3, 4 классы защиты от пониженных температур (IV и Особый климатические пояса). Защита от механических воздействий (истирания, проколов, порезов) и ОПЗ.
Комплектация: куртка, полукомбинезон, съемная подкладка.
Ткань верха: смесовая, полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 240 г/м², ВО.
Утеплитель: «Термофайбер», 150 г/м², куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя; ветрозащитная ткань.
Капюшон: утепленный, съемный, регулируется.
Воротник: стойка со съемным меховым воротником.
Регулировки по ширине: по поясу и низу куртки; манжеты с эластичной тесьмой и патой на текстильной застежке.
Карманы: верхние в шве с застежкой на кнопку, нижние с клапанами, на рукаве, внутренний для телефона на утепляющей подкладке.
Световозвращающие полосы: по полочкам и спинке куртки, по низу полукомбинезона, по среднему шву капюшона.
Стойкость к истиранию: ____ циклов.
Разрывная нагрузка по основе: ____ Н.
Разрывная нагрузка по утку: ____Н.
Сопротивление порезу: ___Н/мм.
Стойкость к проколу: ____Н.
Воздухпроницаемость: ___ дм3/м2.с.
Цвет: _____.
Логотип на спине и груди по макету Заказчика.
	
	Размер (96-100/170-176) - 1 компл
Размер (104-108/170-176) -1 компл.

ИТОГО: 

2 компл.

	
	

	26
	Одежда специальная  Костюм  утепленный ______ 


	Костюм зимний женский. 1, 2 классы защиты от пониженных температур (I-II, III климатические пояса). Защита от механических воздействий (истираний, проколов, порезов) и общих производственных загрязнений.
Комплектация: куртка, брюки.
Состав ткани: микрополиэфир – 100%, плотность 155 г/м²
Отделка: ПУ-мембрана, МВО, кислотонепроницаемая отделка К20.
Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», 100 г/м², 2 слоя.
Застежка: на молнии (куртка); на молнии, бретели с карабинами (брюки).
Капюшон: съемный на молнии, утепленный, регулируется по лицевому вырезу и глубине.
Защитные элементы: ветрозащитная планка с застежкой на кнопках (куртка)
Регулировки: по талии куртки и поясу брюк — эластичная тесьма, хлястики на текстильной застежке; кулиска по низу куртки; низ боковых швов брюк с разрезами с застежкой на молнии.
Карманы: прорезные в швах на куртке и брюках с застежкой на молнии, на правом рукаве карман в шве с застежкой на молнии.
Световозвращающие элементы: на спинке, рукавах, полочках (куртка); на передних и задних половинках (брюки).
Цвет: ______.
Логотип на спине и груди по макету Заказчика.
	
	Размер (80-84/158-164) - 1 компл.
Размер (88-92/158-164) - 1 компл.

ИТОГО: 

2 компл.

	
	

	27
	Одежда специальная  Костюм утепленный ______
	Костюм зимний мужской.
Комплектация: куртка, полукомбинезон, съемный утепленный жилет, лицевая маска.
Ткань: полиамид – 100%, 120 г/м², ПУ-мембрана паропроницаемая, WR, НМВО.
Накладки: полиамид – 100%, 190 г/м², ПУ-мембрана паропроницаемая, WR, НМВО.
Утеплитель: «____», 100 г/м², 2 слоя (куртка, полукомбинезон), 1 слой (жилет).
Капюшон: утепленный съемный на молнии, с пристегивающейся опушкой из натурального меха и козырьком.
Защитные элементы: двойная ветрозащитная планка, ветрозащитная юбка с силиконовыми нитями, внутренние трикотажные манжеты на рукавах с отверстием для большого пальца.
Карманы: верхние с клапанами, нижние с двухсторонним входом, боковые наклонные, карман на рукаве.
Сопротивление порезу: ____ Н/мм.
Стойкость к проколу (сила прокола) при низкой скорости перемещения прокалывающей иглы: _____ Н.
Воздухопроницаемость:  _____ дм3/м2.с.
Цвет: _____.
Логотип на спине и груди по макету Заказчика.
	
	Размер (96-100/170-176) - 3 компл.
Размер (96-100/182-188) - 1 компл.
Размер (104-108/182-188) - 4 компл.
Размер (112-116/182-188) - 1 компл.

ИТОГО: 

9 компл.

	
	

	28
	Одежда специальная  Костюм утепленный ______
	Огнестойкий, антистатический, утепленный зимний костюм для защиты от нефтепродуктов легкой фракции.
Комплектация: куртка, полукомбинезон.
Защита от пониженных температур , 3-4 класс для эксплуатации в IV и Особом климатических поясах.
Защита от воздействия нефтепродуктов легкой фракции, 1 класс, Нл.
Защита от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени) - А, В1, С1, Ти, Тт, То.
Защита от статического электричества, Эс.
Защита от механических воздействий (истирания, прокол, порез) и общих производственных загрязнений, МиМпЗ.
Ткань: хлопок – 90%, полиамид – 10%, антистатическая нить, 250 г/м², НМВО, кислотостойкая отделка К50, огнестойкая отделка.
Утеплитель: полиэфир – ____%, не поддерживает горение, плотность – 150 г/м², куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя, ветрозащитная ткань.
Капюшон: съемный, утепленный, регулируется по объему и лицевому вырезу.
Застежка: на куртке – молния с двойной ветрозащитной планкой на потайных пуговицах; на полукомбинезоне – молния с ветрозащитным клапаном.
Карманы: для рации на правой полочке, для документов на левой полочке, нижние с клапанами на молнии, внутренний на пристегивающейся подкладке (куртка); боковые на передних половинках, задний с клапаном (полукомбинезон).
Регулировки по ширине: эластичный шнур по талии и низу, эластичная тесьма в манжетах рукавов с хлястиком на текстильной застежке, внутренние трикотажные манжеты (куртка); эластичная тесьма по поясу, молнии по боковым швам (полукомбинезон).
Защитные элементы: закрытая неметаллическая фурнитура; накладки по плечевым и швам, шаговым, налокотники, наколенники.
Световозвращающие полосы: огнестойкие, по полочкам, спинке, рукавам и низу полукомбинезона.
Воздухопроницаемость*, дм3/м2·с, ____ дм3/м2·с.
Стойкость к проколу: _____ Н.
Сопротивление порезу: ____ Н/мм.
Цвет: ______.
Логотип на спине и груди по макету Заказчика.
	
	Размер (104-108/170-176) - 2 компл.

ИТОГО: 

2 компл.

	
	

	29
	Одежда специальная  Костюм утепленный _______
	Костюм зимний мужской с защитными свойствами от термических рисков электрической дуги.
Комплектация: куртка, полукомбинезон с притачной утепляющей подкладкой.
I, II и III климатические пояса.
Уровень защиты: 55,7 кал/см2.
Защитные свойства:
Тн - от пониженных температур 1,2 класс
Ти - от теплового излучения
Тт - от конвективной теплоты
То - от кратковременного воздействия открытого пламени
З - от общих производственных загрязнений
Ми - от истирания
Мп - от проколов и/или порезов
Ткань: "____", НМВО, огнестойкая отделка.
Куртка: с притачной утепляющей подкладкой, пристегивающимся капюшоном, центральной застёжкой на тесьму "молния", кулиской по низу, комбинированными рукавами.
Полукомбинезон: с притачной утепляющей подкладкой, застёжкой на тесьму «молния».
Внутренняя накладка полочки, внутренняя сторона передней планки, клапаны карманов и пояс брюк контрастного красного цвета.
Логотип на спине и груди по макету Заказчика.
Стойкость к истиранию: ____ циклов.
Сопротивление проколу: _____ Н.
Сопротивление порезу: _____ Н/мм.
Цвет: _____, со световозвращающей полосой ___ мм.
Логотип на спине и груди по макету Заказчика.
	
	Размер (96-100/170-176) - 1 компл.
Размер (104-108/182-188) - 1 компл.

ИТОГО:

2 компл.

	
	

	30
	Одежда специальная  Куртка утепленная ______
	Куртка для защиты от механических воздействий (истирания, проколов, порезов) и ОПЗ.
"1, 2 классы защиты от пониженных температур (I-II, III климатический пояс).

Ткань верха: «____», полиэфир – 100%, 100 г/м², ПУ-покрытие.
Утеплитель: ____, 100 г/м², 3 слоя
Капюшон: съемный, на кнопках.
Защитные элементы: две ветрозащитные планки.
Регулировки: по талии, манжетам, низу куртки.
Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке, капюшону.
Стойкость к истиранию: ___ циклов.
Сопротивление проколу: ____ Н.
Сопротивление порезу: ____ Н/мм.
Цвет: ____.
Логотип на спине и груди по макету Заказчика.
	
	Размер (104-108/182-188) – 

1 шт.

	
	

	31
	Одежда специальная  Куртка утепленная _______
	Женская зимняя куртка  для защиты от холода (до –18 °С)  1, 2 классы защиты от пониженных температур (I-II, III климатические пояса). Защита от механических воздействий (истираний) и общих производственных загрязнений.
Состав ткани: микрополиэфир – 100%, плотность 155 г/м².
Отделка ткани: ПУ-мембрана паропроницаемая, НМВО, кислотонепроницаемая отделка К20.
Утеплитель: «_____», 150 г/м², 2 слоя.
Застежка: на молнии.
Капюшон: съемный на молнии, регулируется по лицевому вырезу.
Защитные элементы: ветрозащитная планка.
Регулировки: на спинке по линии талии эластичная тесьма, трикотажные манжеты, шнур с фиксаторами по низу куртки.
Карманы: верхний и нижние в швах с фигурной листочкой и застежкой на молнии.
Световозвращающие элементы: на спинке и полочках, на капюшоне.
Цвет: ______.
Логотип на спине и груди по макету Заказчика.
	
	Размер (96-100/158-164) - 1 шт.
Размер (104-108/158-164) - 1 шт.

ИТОГО:

2 шт.

	
	

	32
	Одежда специальная  Куртка утепленная ______
	Мужская зимняя куртка  для защиты от холода (рассчитана на носку в IV и особом климатических поясах), грязи, нефтепродуктов и масляных загрязнений, механических воздействий (истирания, проколов, порезов).
Ткань верха: микрополиэфир – 100%, 155 г/м², паропроницаемое ПУ-покрытие, НМВО, кислотонепроницаемая отделка К20.
Усилительные накладки: «_____», полиэфир - 100%
Утеплитель: «___», 150 г/м², 3 слоя.
Капюшон: утепленный, съемный, регулируется по лицевому вырезу, опушка из натурального меха отстегивается.
Защитные элементы: ветрозащитные двойная планка и юбка, внутренние трикотажные манжеты на рукавах.
Карманы: верхние с застежкой на влагозащитной молнии, боковые наклонные, нижние с двухсторонним входом с клапанами, карман на рукаве.
Стойкость к истиранию: ____ циклов.
Цвет: _____.
Логотип на спине и груди по макету Заказчика.
	
	Размер (104-108/170-176) – 

1 шт.

	
	

	33
	Одежда специальная  Куртка утепленная_____
	Мужская зимняя куртка  для защиты от холода 3, 4 классы защиты от пониженных температур (IV и Особый климатические пояса), защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истираний) и общих производственных загрязнений.
Состав ткани: микрополиэфир — 100%, плотность 135 г/м².
Отделка: ПУ мембрана, НМВО, кислотонепроницаемая отделка К20.
Утеплитель: _____, 150 г/м², 3 слоя.
Застежка: на молнии.
Регулировки: по линии талии, низу изделия и рукавов.
Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный, регулируется по лицевому вырезу и глубине.
Карманы: верхние с клапанами, верхний прорезной с влагозащитной молнией, боковые с застежкой на молнию.
Защитные элементы: ветрозащитные планки, ветрозащитная юбка.
Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке и рукавам.
Стойкость к истиранию_____ циклов.
Разрывная нагрузка швов: ____ Н.
Разрывная нагрузка основа: ____Н.
Цвет: _____.
Логотип на спине и груди по макету Заказчика.
	
	Размер (96-100/158-164) - 1 шт.
Размер (96-100/170-176) - 1 шт.
Размер (104-108/182-188) - 1 шт.

ИТОГО:

3 шт.

	
	

	34
	Одежда специальная  Куртка-накидка _____
	Куртка-накидка с уровнем защиты до  20,2 кал/см2 для усиления защитных свойств термостойких костюмов.
Защитные свойства:
Ти - от теплового излучения
Тт - от конвективной теплоты
То - от кратковременного воздействия открытого пламени
З - от общих производственных загрязнений
Ми - от истирания
Мп - от проколов и/или порезов
Эс - от воздействия статического электричества
Ткань «___», НМВО.
Куртка-накидка с центральной застёжкой на тесьму «молния», с право - и левосторонней планками, с застёжкой на потайных кнопках, планкой под молнией, рукавами комбинированного кроя, верхними и нижними накладными карманами.
Манжета с застёжкой на петлю и две пуговицы для возможности регулирования по ширине.
Воротник-стойка. Огнестойкая текстильная застёжка.
Воздухопроницемость: ___дм3/м2·с
Сопротивление проколу: ____ Н.
Сопротивление: ____ Н/мм.
Цвет: _____, со световозвращающей полосой 50 мм.
Логотип на спине и груди по макету Заказчика.
	
	Размер (96-100/170-176) - 2 компл.
Размер (104-108/158-164) - 1 компл.

ИТОГО:

3 компл.

	
	

	35
	Одежда специальная  Куртка-рубашка ______
	Куртка-рубашка с уровнем защиты до 13,1 кал/см2.
Защитные свойства:
Ти - от теплового излучения
Тт - от конвективной теплоты
То - от кратковременного воздействия открытого пламени
З - от общих производственных загрязнений
Ми - от истирания
Мп - от проколов и/или порезов
Эс - от воздействия статического электричества
Ткань "____", НМВО.
Застёжка на пуговицах.
Цвет: _____.
Логотип на спине и груди по макету Заказчика.
Воздухопроницемость: ____ дм3/м2·с
Сопротивление проколу: ____ Н.
Сопротивление: ____ Н/мм.
	
	Размер (96-100/170-176) - 2 компл.
Размер (104-108/158-164) - 1 компл.

ИТОГО:

3 компл.

	
	

	36
	Одежда специальная   Белье ________

	Белье  термостойкое антистататическое с уровнем защиты до 12 кал/см2 для повышения защитных свойств комплектов от термических рисков электрической дуги.
Защитные свойства:
Ти - от теплового излучения
Тт - от конвективной теплоты
То - от кратковременного воздействия открытого пламени
Комплектация: фуфайка, кальсоны.
Материал термоогнестойкое антиэлектростатическое трикотажное полотно.
Цвет: _____.
	
	Размер (96-100/170-176) - 2 компл.
Размер (104-108/158-164) - 2 компл.

ИТОГО:

4 компл.

	
	

	37
	Одежда специальная    Свитер-фуфайка ____

	Свитер-фуфайка термостойкий для повышения защитных свойств комплектов от термических рисков электрической дуги.
Защитные свойства:
Ти - от теплового излучения
Тт - от конвективной теплоты
То - от кратковременного воздействия открытого пламени
Материал: _____ трикотаж.
Цвет: ____.
	
	Размер (96-100/170-176) - 2 шт.
Размер (104-108/158-164) - 1 шт.

ИТОГО:

3 шт.

	
	

	38
	Одежда специальная  Термобелье ______

	Комплект термобелья (фуфайка, кальсоны) мужской двухслойный с начесом.
Ткань: трикотаж с фактурным переплетением.
Внутренний слой: ___% акрил.
Внешний слой: ___% хлопок , ___% ПЭФ
Общий смесовой состав: ___% хлопок, ___% ПЭФ
Плотность: ___ гр/м.кв.
Цвет: ___.
	
	Размер (96-100/170-176) - 5 компл.
Размер (104-108/170-176) - 1 компл.
Размер (96-100/182-188) - 3 компл.
Размер (104-108/182-188) - 6 компл.
ИТОГО:

15 компл.

	
	

	39
	Одежда специальная   Рубашка-поло
_____
	Рубашка-поло классического кроя, из натурального трикотажного полотна с коротким рукавом, отложным воротником и застежкой на пуговицы.
Материал: трикотаж, тип переплетения "___"
Состав: ___% хлопок, плотность _____ г/м².
Застежка: планка на пуговицах.
Цвет: _____.
	
	Размер: 2XL- 112-116/ 182-188 - 2 шт.

	
	

	40
	Одежда специальная    Футболка
_______
	Женская футболка приталенного силуэта из трикотажного полотна с круглым вырезом горловины. Рукав: короткий втачной.
Ткань: полотно трикотажное.
Состав: хлопок _____%, плотность ______ г/м².
Цвет: ____.
	
	Размер S - 80-84/158-164  - 1 шт.

Размер L- 96-100/170-176 - 1 шт.

ИТОГО:

2 шт.


	
	

	41
	Одежда специальная    Футболка______

	Женская футболка приталенного силуэта из трикотажного полотна с круглым вырезом горловины. Рукав: короткий втачной.
Ткань: полотно трикотажное.
Состав: хлопок ______%, плотность ______ г/м².
Цвет: ____.
	
	Размер M - 88-92/ 170-176 –

2 шт.


	
	

	42

	Одежда специальная    Футболка _______

	Мужская футболка прямого силуэта из трикотажного полотна с круглым вырезом горловины.
Рукав: короткий втачной.
Ткань: полотно трикотажное.
Состав: хлопок ____%, плотность ____ г/м².
Цвет: _____.
	
	Размер L- 96-100/ 170-176 - 16 шт.
Размер XL-104-108/ 182-188 - 14 шт.
Размер 2XL- 112-116/ 182-188  - 4 шт.
Размер 3XL- 120-124/ 182-188 - 2 шт.

ИТОГО:

36 шт.


	
	

	43
	Одежда специальная    Халат ______

	Ткань: смесовая.
Состав: полиэфир - ___%, хлопок - ____%, плотность ____г/м².
Застежка: на пуговицах.
Воротник: отложной.
Карманы: накладные нагрудный и нижние.
Цвет: _____.
	
	Размер (104-108/170-176) – 

1 шт.

	
	

	44
	Средства индивидуальной защиты головы Каска ______
	Каска с системой вентиляции climazone и гибким оголовьем.
Комплектация: 2-х точечный подбородочный ремень с креплением к оголовью.
Материал корпуса: полиэтилен высокой плотности / HDPE.
Материал оголовья: текстиль.
Крепление оголовья: в шести точках.
Регулировка оголовья: храповик.
Крепление других видов СИЗ: пазы для щитков, наушников, фонаря и кабеля.
Температурный режим: от -50 до +50 °C.
Храповый механизм для регулировки размера оголовья от 52 до 61 см.
Логотип  по макету Заказчика.
	
	5 шт.

	
	

	45
	Средства индивидуальной защиты головы  Подшлемник ______

	Подшлемник термостойкий для использования в комплекте с костюмом, предназначенным для защиты от воздействия электрической дуги.
Уровень защиты: 35,8 кал/см2.
Защитные свойства:
Ти - от теплового излучения
Тт - от конвективной теплоты
То - от кратковременного воздействия открытого пламени
Тн - от пониженных температур
З - от общих производственных загрязнений
Ми - от истирания
Материал: хлопок огнестойкий.
Цвет: тёмно-синий.
Модель облегающего силуэта, двухслойный, закрывает голову.
Все швы подшлемника плоские.
	
	Размер: 54-57 – 

2 шт.
	
	

	46
	Средства индивидуальной защиты головы Кепка
	Кепка для защиты от механических воздействий (истираний) и общих производственных загрязнений.
Состав ткани: полиэфир – ____%, хлопок – ____%
Регулировки: хлястик с креплением для регулировки по ширине.
Особенности: световозвращающие элементы (термотрансфер), вентиляционные отверстия.
Цвет: ____.
Логотип  по макету Заказчика.
	
	Размер: 54-62 – 

6 шт.

	
	

	47


	Средства индивидуальной защиты головы  Шапка _____
	Утепленная шапка с отворотом для защиты головы от холода.
Материал: трикотажное полотно, акрил − ____%
Утеплитель: _____, 40 г/м².
Цвет: _____.
	
	Размер 54-62 – 

25 шт.


	
	

	48


	Одежда специальная  Куртка ______
	Куртка для защиты от механических воздействий (истираний) и общих производственных загрязнений.
Материал: стрейчевая ткань с эффектом замши.
Состав ткани: хлопок – 97%, спандекс – 3%, плотность не менее 270 г/м².
Ткань накладок: Cordura 500D c PU-покрытием Компаньон с рисунком "клетка".
Воротник: отложной.
Застежка: на молнии закрытая планкой на текстильной застежке и кнопки.
Карманы: накладные нагрудные с планкой, нижние карманы в швах; 3-х секционный карман на рукаве.
Регулировки по ширине: хлястики на кнопках по поясу, манжеты рукавов на кнопках.
Стойкость к истиранию по плоскости: _____ циклов.
Разрывная нагрузка по основе: ____Н.
Цвет: ______.
Логотип  по макету Заказчика.
	
	Размер (104-108/170-176) – 

1 шт.
	
	

	49
	Одежда специальная     Брюки
	Брюки для защиты от механических воздействий (истираний) и общих производственных загрязнений.
Материал: стрейчевая ткань с эффектом замши.
Состав ткани: хлопок – 97%, спандекс – 3%, плотность не менее 270 г/м².
Ткань накладок: Cordura 500D c PU-покрытием. Компаньон с рисунком "клетка".
Застежка: гульфик на молнии, пояс на пуговице с шлевками.
Карманы: передние отлетные 4-х и 2-х секционные для мелких предметов и деталей с петлями для инструментов, боковой накладной карман с клапаном на текстильной застежке и отделением для рации, боковой карман для инструментов со съемным кармашком 2 задних накладных кармана.
Усилительные накладки: наколенники со входом для амортизационных вкладышей с внешней стороны по низу, а также по низу брючин.
Стойкость к истиранию по плоскости: _____ циклов.
Разрывная нагрузка по основе: _____ Н.
Цвет: ______.
	
	Размер (104-108/170-176) – 

1 шт.
	
	

	
	ИТОГО:
	


    2.2. Предложение о качестве товара:_______________________________________________

    2.3. Гарантийные обязательства: __________________________________________________
    2.4. Срок поставки товара:  _____________________________________________________________

    2.5. Стоимость товара указана с учетом всех затрат, включая:__________________________
   2.6. Мы являемся плательщиками НДС ___ % (указать ставку) /или / не применяем НДС на основании __________. (указать нужное).
            3.В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с ФБУ «Пермский ЦСМ» на поставку товара в соответствии с требованиями извещения о запросе котировок и условиями нашего предложения, в срок не ранее 10 (десяти) и не позднее 20 (двадцати) дня со дня размещения в единой информационной системе в сфере закупок протокола рассмотрения и оценки заявок  запроса котировок  в электронной форме.
      Договор от имени участника будет подписан на электронной площадке квалифицированной электронной подписью ____________________________________________________________________, 

(наименование должности, Ф.И.О.)

действующего на основании ________________________________________________________________.

              (Устава / указать реквизиты МЧД для уполномоченного лица)

4. В случае присуждения нам права заключить договор, в период с даты получения проекта договора и до подписания официального договора настоящая заявка на участие в запросе котировок будет носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком договора на условиях нашего предложения.

5. В случае, если наше предложение будут лучшим после предложений победителя в проведении запроса котировок, а победитель в проведении запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора с ФБУ «Пермский ЦСМ», мы обязуемся подписать данный договор на поставку товара в соответствии с извещением о запросе котировок и условиями настоящей заявки.

6. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в извещении о запросе котировок и ее технической части, влияющими на цену оказания услуг.

7. Настоящей заявкой на участие в запросе котировок сообщаем, что в отношении ____________________________________________________________________________________________

(наименование участника закупки (для юридических лиц), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

а) не проводится ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом);

б) деятельность не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период;

г) отсутствуют (у участника закупки, физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица) непогашенная или неснятая судимость за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также в отношении указанных физических лиц не применены наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствуют факты привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

Настоящей заявкой на участие в запросе котировок сообщаем, что  _____________________________________________________________________________________

(наименование участника закупки (для юридических лиц), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
е) соответствует указанным в документации о закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);

ж) обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладает правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

           и) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки;

           к) принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства (наличие информации об участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства);
л) отсутствие в Едином реестре иностранных агентов сведений об участнике закупки.
8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в запросе котировок информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников закупки условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в запросе котировок юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
9. Мы извещены о включении сведений о нас в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен __________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). 

11. В соответствии с законодательством РФ выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом настоящей закупки, ______________________________________ (участник указывает является/ не является) для нас крупной сделкой*. 

*В случае,  если для участника закупки заключение по результатам закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке) является крупной сделкой, участник закупки в соответствии с п.п. 5) п.8  
РАЗДЕЛА I. Информационной карты настоящего извещения в составе заявки должен представить копию решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации.

12. К настоящей заявке прилагаются документы, требуемые в соответствии с п. 11 РАЗДЕЛА I. Информационной карты извещения.

Заявка подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью Руководителя участника закупки или лица, имеющего право действовать от имени участника закупки в электронной форме.
Инструкция по заполнению заявки на участие
в электронном запросе котировок.
Для участия в Запросе котировок в электронной форме Участник Запроса котировок, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в запросе котировок в соответствии с регламентом, установленным оператором электронной площадки.

Участник Запроса котировок вправе подать только одну заявку на участие.

Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст.
Сведения, которые содержатся в заявке на участие в запросе котировок участника размещения заказа, не должны допускать разночтений и двусмысленное толкование (При подаче заявки, техническое задание должно быть заполнено без слов «не менее», «не более», при наличии слов «или эквивалент» указывается конкретное наименование товара предлагаемого к поставке).    
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